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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	范围
	本次修改增加了“本文件不适用于列入国家危险废物名录的废物及含放射性废渣（放射性核素活度浓度高于国标GB 27742豁免值）。”建议删除，否则本标准对稀土二次资源的定义比《稀土管理条例》第三十条定义“包括但不限于稀土永磁废料、废旧永磁体以及其他含稀土废弃物”有缩小。
二次资源和是否是归入危废目录、其放射性是否超标不冲突，增加这一条将会把目前大量涉及到稀土湿法冶金、有色冶金产出的含稀土的废弃物（如优溶渣、酸溶渣和碱钨渣）排除在外，同时也有可能把被放射性污染的稀土材料废弃物排除在外。
例如“烟气脱硝催化剂废料、机动车尾气催化剂”等催化剂均已经进入危废名录
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
	不采纳
	首先，本标准仅是在范围处描述本标准的不适用范围，并不是将 “列入国家危险废物名录的废物及含放射性废渣”排除再稀土二次资源之外。

因危险废物具有易燃性、腐蚀性、传染性、毒性和放射性等特点，目前国家其处置方面是严格管控的，回收、处置的厂家需要具有国家颁发的《危险废物经营许可证》。而目前对于含放射性废渣各标准仅给出了建库堆存的处置方案，且废渣中稀土含量低，成分复杂，稀土提取困难，处理成本增高。基于管理考虑，本标准不适用于列入国家危险废物名录的废物及含放射性废渣（放射性核素活度浓度高于国标GB 27742豁免值）。
且随着技术的发展，是有可能获得符合标准的非危废的催化剂、低放射性的废渣等，不应从分类中删除，应当留有余地。

	2
	范围
	建议删除“含放射性废渣（放射性核素活度浓度高于国标GB 27742豁免值）”，有很大一部分稀土二次资源中放射性水平会超过GB27742，如果将这部分排除在外，将造成资源巨大浪费，放射性水平超请过1Bq/g，并不影响二次资源稀土的回收利用。在3.1中对稀土二次资源的定义中，也包括稀土冶炼渣，而冶炼渣的放射性水平绝大多数放射性水平度大于GB27742.
	生态环境部核与辐射安全中心
	不采纳
	含放射性的废渣在处理时，对工厂会有更高的要求，处理过程存在潜在的辐射风险，势必需要更高的安全防护。目前对于含放射性废渣各标准仅给出了建库堆存的处置方案。且目前含放射性的稀土二次资源主要为冶金产出的废弃物，其中稀土含量低，成分复杂，稀土提取困难，处理成本高，不会造成资源巨大浪费。

基于管理考虑，本标准不适用于含放射性废渣（放射性核素活度浓度高于国标GB 27742豁免值）。

	3
	3.1
	本标准稀土二次资源的定义“从生产、加工、消费过程中产生的不再具有原使用价值，但经加工可使含有的稀土元素重新具有使用价值的含稀土的物料  ¨和《稀土管理条例》第三十条定义“稀土二次资源，指经加工可使含有的稀土元素重新具有使用价值的固体废物，包括但不限于稀土永磁废料、废旧永磁体以及其他含稀土废弃物“是有重大差异的。
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
	不采纳
	选矿废渣不属于稀土二次资源

冶金过程中产生的的含稀土废弃物相对于冶金原料来说物性产生很大变化，已不具备冶金原料的原使用价值。因此本定义的“从生产、加工、消费过程中产生的不再具有原使用价值”符合冶金过程中产生的的含稀土废弃物

	4
	3.6
	中英文内容不一致，rare earth nickel-metal hydride battery 改为rare earth hydrogen storage alloy
	有研工程技术研究院有限公司
	采纳
	

	5
	3.11
	中文名称”稀土冶炼回收料 recyclable scraps of rare earth smelting“修改为“冶炼回收料 recyclable scraps of  metallurgy，”
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
	部分采纳
	修改为recyclable scraps of rare earth metallurgy

	6
	3.11
	建议增加这一部分的内容，至少增加“独居石冶炼回收料”或“独居石冶炼优溶渣”。
	生态环境部核与辐射安全中心
	采纳
	定义中已经包含这部分内容

	7
	4.1
	镍氢合金表述不准确，建议改为稀土系储氢合金
	有研工程技术研究院有限公司
	采纳
	已修改为稀土系镍氢合金

	8
	4.2
	附表储氢合金含有稀土元素建议增加Y
	有研工程技术研究院有限公司
	采纳
	

	9
	4.2
	“三基色荧光粉粉废弃显示器件（DRER020102）等。”改为“三基色荧光粉废弃显示器件（DRER020102）等。”
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	

	10
	5.5
	本标准是推荐性技术规范，建议删除强制性管理性的要求，如“回收后的稀土二次资源应交给具有国家法律法规规定的相关资质的综合利用企业处理。”
	生态环境部核与辐射安全中心
	不采纳
	综合利用企业需按国家法律法规规定的要求进行备案获得处理资质。

	11
	6
	建议测试项目统一一段详细介绍，具体产品及检测标准可统一在一个表格中，更好的识别产品和标准的对应。
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
	采纳
	

	12
	6
	建议增加放射性水平的试验方法。
	生态环境部核与辐射安全中心
	不采纳
	本标准不适用于含放射性废渣（放射性核素活度浓度高于国标GB 27742豁免值）

	13
	9
	建议增加与放射性相关的内容，稀土冶炼渣的综合回收利用不可避免会涉及到放射性。
	生态环境部核与辐射安全中心
	不采纳
	本标准不适用于含放射性废渣（放射性核素活度浓度高于国标GB 27742豁免值）

	14
	9.3
	湿法提取分离技术修改为：

“稀土二次资源湿法提取分离技术经预处理（水洗、粉碎、筛分、配料等）后，通过分解、浸出、萃取或离子交换等分离提纯、浓缩结晶、沉淀结晶、灼烧等至少一种工序生产稀土化合物。”
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
	采纳
	修改为“分离提纯（萃取、离子交换、氧化还原等）”

	15
	9.5.2
	“利用稀土二次资源产出的稀土冶炼加工产品（化合物、金属及合金、荧光粉、抛光粉）能源消耗应符合GB 29435的要求。”

修改为：

“利用稀土二次资源产出的产品能源消耗应符合GB 29435及相关标准要求。”
	有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
	采纳
	

	16
	附表1
	“主要稀土元素”一列稀土元素标点建议统一，如目前既有“Nd、Pr、Dy、Tb、Gd、Ho“，又有“Y，Ce，Eu 、Lu”等。
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	

	17
	
	无意见
	江苏南方永磁科技有限公司
	
	

	18
	
	无意见
	浙江明辉发光科技有限公司
	
	

	19
	
	无意见
	厦门钨业股份有限公司
	
	

	20
	
	无意见
	昆明贵金属研究所
	
	

	21
	
	无意见
	中自环保科技股份有限公司
	
	

	22
	
	无意见
	淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司
	
	

	23
	
	无意见
	山东南稀金石新材料有限公司
	
	

	24
	
	无回复
	赣州齐飞新材料有限公司
	
	

	25
	
	无回复
	包头天和磁材科技股份有限公司
	
	

	26
	
	无回复
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	
	

	27
	
	无回复
	北京工业大学
	
	

	28
	
	无回复
	江门市科恒实业股份有限公司
	
	

	29
	
	无回复
	中国恩菲工程技术有限公司
	
	

	30
	
	无回复
	包头天骄清美稀土抛光粉有限公司
	
	

	31
	
	无回复
	赣州科力稀土新材料有限公司
	
	

	32
	
	无回复
	赣州步莱铽新资源有限公司
	
	


说明（1）发送《送审稿》的单位数：21个；

（2）收到《送审稿》后，回函的单位数：12个；

（3）收到《送审稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数：9个。
