标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：冶炼副产品氧化锡
联系人：侯贵琼        联系电话：17375131012
标准项目起草单位：湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	[bookmark: _Toc510968438][bookmark: _Toc65793001][bookmark: _Toc65792207]2 规范性引用文件
	建议增加“GB/T 1819.6  锡精矿化学分析方法 锑量的测定”
	国标（北京）检验认证有限公司
	采纳
	

	2
	表 1 
	建议表中增加砷元素指标
	江钨世泰科钨品有限公司
	采纳
	

	3
	5.2 水分含量
	“要求钨冶炼产品（流体状）水分含量应不大于40%”等根据实际情况修改为“钨冶炼和铜冶炼副产品氧化锡水分含量应不大于30%；铅冶炼副产品氧化锡水分含量应不大于1%。”。
	株洲硬质合金有限责任公司、南昌硬质合金有限责任公司
	采纳
	

	4
	7.1.2
	“应该收到产品之日起7天内提出”修改为“应该收到产品之日起7d内提出”
	自贡硬质合金有限责任公司
	采纳
	

	5
	
	无
	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司
	
	

	6
	
	无
	国家钨与稀土产品质量监督检验中心
	
	

	7
	
	无
	赣州有色冶金研究所
	
	

	8
	
	无
	崇义章源钨业股份有限公司
	
	

	9
	
	无
	北矿检测技术有限公司
	
	

	10
	
	无
	湖北绿钨资源循环有限公司
	
	

	11
	
	无
	安泰天龙钨钼科技有限公司
	
	

	12
	
	无
	中国有色桂林矿产地质研究院
	
	

	13
	
	无
	郴州市质量技术监督局
	
	

	14
	
	[bookmark: _GoBack]未回复
	广东省科学院工业分析检测中心
	
	

	15
	
	未回复
	洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16；
（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14；
（4）没有回函的单位数：2；
