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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	2
	“GB/T 10586-2025湿热试验箱技术规范

”改为“JJ/F 1101环境试验设备温度、湿度参数校准规范”
	浙江省冶金产品质量检验站有限公司
	采纳
	回函有意见的单位

	
	全文
	实验室用水直接引用“GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法”不具体写要求
	浙江省冶金产品质量检验站有限公司
	采纳
	

	
	4 表1
	“SO2气体腐蚀试验重比系数”改为“SO2气体腐蚀试验权重比系数”
	国网天津电科院
	采纳
	

	
	5.1
	“试样的表面粗糙度Ra不大于 0.02 μm± 0.005 μm”改为“试样的表面粗糙度Ra不大于 0.02 μm”
	广东电力科学研究院
	采纳
	

	
	5.1
	“待测铜合金的试样需从同一炉号、同一规格、同一生产工艺和同一处理批次的铜合金材料中取样。”删掉
	沈阳铸造研究所
	采纳
	

	
	6.3
	“c）最终步骤，循环步骤”改为“c）最终步骤，返回步骤1。”
	东北大学
	采纳
	

	
	7.4
	“试验时长不足1检测周期的按前周期试验时间进行记录。”改为“试验时长不足1检测周期的按前1周期试验时间进行记录。”
	沈阳工业大学
	采纳
	

	
	8.4
	“当试验时长超过24h后，按24h为一检测周期进行记录。”删掉
	广电计量
	采纳
	

	
	9.3
	“——步骤1：”改为“1）”
	有研亿金新材料有限公司
	采纳
	

	
	10.1
	加入评级时光源要求
	大连理工大学
	采纳
	

	
	10.3
	“铜合金人工汗液试验变色行为以点蚀发生开始。”改为“铜合金人工汗液试验表面变色行为以点蚀为主”
	宁波金田铜业股份有限公司
	采纳
	

	
	10.3表7
	“H5备注：一般用于评价试样经过特殊抗变色性手段防护”改为“测试面长时间内表变无变色行为”
	中国船舶集团有限公司第七二五研究所
	采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	博鑫海科技有限公司
	
	回函无意见的单位

	
	
	
	深圳国宝造币有限公司‌‌
	
	

	
	
	
	南京造币有限公司
	
	

	
	
	
	上海造币有限公司‌
	
	

	
	
	
	佛山华鸿精密铜管有限公司
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	云南铜业股份有限公司
	
	未回函单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：17个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：16 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；
（4）没有回函的单位数：1个。



