标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称：铜基双金属带                        承办人：陈汉文             共3页 第1页
标准项目负责起草单位：浙江惟精新材料股份有限公司  电  话：13688237972  2028年8月4日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	封面
	“H68”修改为“H62”，前面+COS。标准号字体修改为黑体。
	全国有色金属标准技术委员会
	采纳(更规范)
	回函有意见的单位

	2 
	前言
	a)(见2009版封面，封面)，修改为(见封面，2009版封面)；

简化引用章条号到二级，其内容放句尾；
只体现技术类改动，“增加了”修改为“更改了”。
	全国有色金属标准技术委员会
江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	3 
	2
	引用文件名称核实；

“GB/T 4340(所有部分)”修改为“GB/T 4340.1”
	全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	4 
	3a
	建议增加“复合界面结合强度”的明确定义
	重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司
	不采纳
(5.6已规范)
	

	5 
	3.3a
	图1的单/双面复合表示弄反了
	安徽国金检测技术有限公司
中铝材料应用研究院有限公司
	采纳(更规范)
	

	6 
	3.4a
	“镶嵌复合”定义未明确复层金属在基层金属中的镶嵌方式，可能导致生产或检测理解不一致
	河南科技大学

中铝材料应用研究院有限公司
	采纳(更规范)
	

	7 
	4a
	分类中建议增加“供货状态”
	重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司
	不采纳
(表4已规范)
	

	8 
	4.1.3
	“复合牌号”建议修改为“复合代号”
	江西耐乐铜业有限公司
	不采纳(不适宜)
	

	9 
	4.1.4
	“复层金属厚度比率”放在第3章中表述
	全国有色金属标准技术委员会
	采纳(更规范)
	

	10 
	4.2
	表2的总厚度和总宽度➕规格栏，总宽度补足小数点位；“软”更改为“软化退火”，“半硬”更改为“1/2硬”；角注和注的内容放在条文内容中
	全国有色金属标准技术委员
中铝洛阳铜加工有限公司
江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	11 
	4.2a
	表1的表题应与章标题一致
	全国有色金属标准技术委员
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	12 
	4.3
	“规格精度”建议改为“规格和精度”；

示例1第三行最后“精级”删除
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	13 
	4.3a
	规范示例中的规格、状态的描述
	全国有色金属标准技术委员
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	14 
	4.4
	删除示例中的年代号；

“较高级”修改为“高精级”
	全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	15 
	5.1
	删除“复层金属”
	中铝洛阳铜加工有限公司
江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	16 
	5.2
	表3分成厚度和复层厚度两个表；
表4和表5只与宽度有关，建议删除“总厚度”；
表5和表6的允许偏差，大数在上，小数在下；

复层分别+“宽度”、“允许偏差”前面
	全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	17 
	5.2.1a
	表2的“Tag0.1”修改为“TAg0.1”
	安徽国金检测技术有限公司
	采纳(更规范)
	

	18 
	5.2.2a
	“允许偏差为＋5mm”单位是不是“+5%”？
	全国有色金属标准技术委员会
中铝材料应用研究院有限公司

中铝洛阳铜加工有限公司
	不采纳(不适宜)
	

	19 
	5.2a
5.3a
	表2和表3的单位“mm”放表头；

表4和表5按“宽度”及“允许偏差”两列完善
	全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	20 
	5.3
	表8状态列打开合并行规格写全；删除脚注a和脚注b内容；
	全国有色金属标准技术委员会
江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	21 
	表8
	建议相同项目/值合并
	中铝材料应用研究院有限公司
	不采纳(不适宜)
	

	22 
	5.4
	删除“在20℃”、“温度下测试”；表9的“%，IACS”的“，”删除；

复合牌号前三行牌号位置错误
	中铝洛阳铜加工有限公司
全国有色金属标准技术委员会
宁波博威合金材料股份有限公司
	采纳(更规范)
	

	23 
	5.5
	按GB/T 235反复弯曲表述断裂；
完善Ni/Cu反复弯曲N次后未产生折断时要求。
	全国有色金属标准技术委员
中铝洛阳铜加工有限公司
江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	24 
	5.6a
	序号错了,应为“5.6.1”下同。
	中铝材料应用研究院有限公司
	采纳(更规范)
	

	25 
	5.6
	表10 较高级“0.4”粗糙度值太大，对表10进行优化。
	中铝洛阳铜加工有限公司
佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳(更精准)
	

	26 
	5.7
	5.7.1和5.7.2合并更改；

删除 “及外观”；毛刺高度放5.2
	中铝洛阳铜加工有限公司
宁波长振铜业有限公司
佛山市华鸿铜管有限公司

江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	27 
	6.1
	只有一个分析方法的删除“仲裁”
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更清晰)
	

	28 
	6.1a
	6.1.1的内容不符合试验要求
	全国有色金属标准技术委员会
	采纳(更改)
	

	29 
	6.2
	删除“相应精度的游标卡尺”
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	30 
	6.3
	6.3.1补充镶嵌复合的拉伸试样要求
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更规范)
	

	31 
	6.4a
	6.4.1拉伸试样需“保持复合金属定位完整性”，但未明确取样位置
	河南科技大学
	采纳(更规范)
	

	32 
	6.4a
	拉伸试验建议采用GB/T228.1
	安徽国金检测技术有限公司
	不采纳(GB/T 34505更适宜)
	

	33 
	6.4
	合并电性能两条内容
	全国有色金属标准技术委员
	采纳(更规范)
	

	34 
	6.5
	对复合质量的试验应进行优化
	全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳(更明确)
	

	35 
	6.7a
	建议采用GB/T 10610-2009方法
	安徽国金检测技术有限公司
	不采纳(T/CNIA 0814更适宜)
	

	36 
	6.8
	删除“如有必要”到句尾内容
	江西耐乐铜业有限公司
宁波博威合金材料股份有限公司
	不采纳(微缺陷需放大镜鉴别)
	

	37 
	7.3
	表12、二选一需确定以哪项为准
	全国有色金属标准技术委员
中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更明确)
	

	38 
	7.3a
	表12检验项目中“翘曲高度”前面没有提及
	中铝材料应用研究院有限公司
	采纳(更改5.3)
	

	39 
	7.4
	表13 化学成分两行合并，并明确供需方的留样
	全国有色金属标准技术委员
中铝洛阳铜加工有限公司
宁波博威合金材料股份有限公司
	采纳(更明确)
	

	40 
	7.5
	7.5.3 补充复层尺寸内容
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更明确)
	

	41 
	9
	c）删除复合截面示意图；
j）只写订货单的特殊要求内容
	全国有色金属标准技术委员会
江西耐乐铜业有限公司
	采纳(更规范)
	

	42 
	9a
	g)建议写清楚“高精级”要求
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳(更明确)
	

	43 
	
	
	有研亿金新材料有限公司
有研亿金新材料(山东)有限公司

安徽楚江高精铜带有限公司
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
福建紫金铜业有限公司

沈阳有色金属研究所有限公司

成都中建材光电材料有限公司

浙江海亮股份有限公司
桂林漓佳金属有限责任公司
江阴和宏精工科技有限公司

常熟中佳新材料有限公司
中铝科学技术研究院有限公司
安徽鑫科铜业有限公司
河南森格材料有限公司
温州聚星科技股份有限公司
	
	回函无意见的单位

	44 
	
	
	洛阳铜一股份有限公司

河南省科学院材料研究所

江苏长三角先进材料研究院

铜陵金威铜业有限公司
天鹏锂能技术（淮安）有限公司
力神电池（苏州）有限公司

北京维通利电气股份有限公司
	
	未回函的单位

	a: 章节编号为修改完善后的审定稿章节编号。


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：33个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：26个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；
（4）没有回函的单位数：7个。

