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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	表1
	1/2硬（H02）硬（H04）修改为1/2硬（H02）、硬（H04）
	绍兴文理学院
	采纳
	回函有意见的单位

	2 
	表1
	HPb57-2.8的规格范围从0.5～12.0修改为＞1.5～6.0
	宁波金田铜业（集团）股份有限公司
	采纳
	

	3 
	表2
	删除并合并重复列项“Ni”
	绍兴市质量技术监督检测院
	采纳
	

	4 
	表3、表4
	统一小数点位数
	安徽鑫科新材料股份有限公司
	采纳
	

	5 
	5.2.3
	删除侧边弯曲度
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳
	

	6 
	表7
	统一直径（对边距）的小数点位数
	江苏萃隆精密铜管股份有限公司
	采纳
	

	7 
	5.5
	“线材不应有残余应力”修改为“线材不应有影响使用的残余应力”
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳
	

	8 
	表9表题
	删除“铋黄铜、硅黄铜”
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳
	

	9 
	5.7
	删除“＜”
	佛山华鸿铜业有限公司
	采纳
	

	10 
	5.8、6.8
	增加“切削性”的技术要求及测试方法、检验项目、取样等要求
	中铝洛阳铜加工有限公司
	采纳
	

	11 
	6.6、6.7
	调整6.6内部质量与6.7耐脱锌腐蚀性能的顺序
	浙江惟精新材料股份有限公司
	采纳
	

	12 
	表12
	调整“内部质量”与“耐脱锌腐蚀性能”的顺序
	浙江惟精新材料股份有限公司
	采纳
	

	13 
	表13
	调整“内部质量”与“耐脱锌腐蚀性能”的顺序
	浙江惟精新材料股份有限公司
	采纳
	

	14 
	7.5.4
	将“当力学性能、电性能、残余应力、内部质量、耐脱锌腐蚀性能的试验结果中有试样不合格时”修改为“当力学性能、电性能、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、内部质量、切削性的试验结果中有试样不合格时”
	绍兴市特种设备检测院
	采纳
	

	15 
	9
	需方特殊要求增加“耐脱锌腐蚀性能”和“切削性”
	浙江力博实业股份有限公司
	采纳
	

	16 
	
	
	洛阳铜一金属材料发展有限公司
	
	回函无意见的单位

	17 
	
	
	浙江省冶金产品质量检验站有限公司
	
	

	18 
	
	
	浙江工业大学
	
	

	19 
	
	
	安徽楚江高精铜带有限公司
	
	

	20 
	
	
	瓯锟科技温州有限公司
	
	

	21 
	
	
	中色正锐（山东）铜业有限公司
	
	

	22 
	
	
	
	
	未回函单位

	23 
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	

	26 
	
	
	
	
	

	27 
	
	
	
	
	

	28 
	
	
	
	
	

	29 
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：17个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；
（4）没有回函的单位数：0个。

