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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	1
	本文件规定了...板带材的外形尺寸及允许偏差技术要求、试验方法
	安徽鑫科新材料股份有限公司
	采纳
	回函有意见的单位

	
	4.1.1
	表1中，紫铜板材长度“≤6000mm”修改为“≤7000mm”，与表10保持一致
	菏泽广源铜带有限公司
	采纳
	

	
	4.1.1
	表1中，增加“注：其他牌号的一般用途板材可参照执行。”
	铜陵有色金威同业有限公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	GB/T 11086《铜及铜合金术语》标准最新修订版中带材下限为0.1mm，建议表2中带材下限应修改为为0.1mm，其章节方相应修改
	山西春雷铜材有限责任公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	表2中，增加“注：其他牌号的一般用途带材可参照执行。”
	绍兴特种设备检测院
	采纳
	

	
	4.2.1.4
	表6中增加厚度“0.100mm～0.150mm”纯铜、黄铜带材厚度允许偏差
	欧锟科技温州有限公司
	采纳
	

	
	4.2.1.5
	表7中增加厚度“0.100mm～0.150mm”高铜、青铜、白铜带材厚度允许偏差
	安徽楚江高精铜带有限公司
	采纳
	

	
	4.2.2.1
	角注b中，“5mm”修改为“15mm”
	金龙铜管集团有限公司
	采纳
	

	
	4.2.2.2
	表9中，“0.15～0.500”修改为“0.100～0.500”
	中铝科学技术研究院有限公司
	采纳
	

	
	4.2.3
	删除“定尺或倍尺长度应在不定尺范围内”，描述更加简洁
	山东天河压延铜箔有限公司
	采纳
	

	
	4.2.3
	表10中，“0.150～0.800”修改为“0.200～0.800”；建议建议考虑厚板长度允许偏差
	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	
	4.2.4
	对板材平整度进行适当调整
	国合通用（青岛）测试评价有限公司、
	采纳
	

	
	4.2.5
	带材下限修改为0.100mm
	清远楚江高精铜带有限公司
	采纳
	

	
	4.2.5
	补充3mm-5mm带材侧弯
	有色金属标准质量计量研究所
	采纳
	

	
	4.2.6
	增加“板材和带材拜年不应切齐，无裂边和卷边。”
	浙江天宁合金材料有限公司
	采纳
	

	
	
	其他编辑性修改
	有色金属标准质量计量研究所
	采纳
	

	
	
	
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	
	回函无意见的单位

	
	
	
	清远楚江高精铜带有限公司
	
	

	
	
	
	浙江力博实业股份有限公司
	
	

	
	
	
	安徽金池新材料有限公司
	
	

	
	
	
	江苏亨通精密铜业有限公司
	
	

	
	
	
	
	
	未回函单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：15个；
（4）没有回函的单位数：0 个。



