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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	前言
	删除“更改了标准适用范围”
	有色技术标准质量计量研究所
	采纳
	回函有意见的单位

	
	2
	增加“GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材”
	宁波博威合金板带公司
	采纳
	

	
	4.1
	表1中厚度的小数点位数与其允许偏差位数一致
	宁波金田铜业（集团）股份有限公司
	采纳
	

	
	5.1
	对HAl77-2-1化学成分确认和完善
	宁波兴业盛泰集团有限公司
	采纳
	

	
	5.2.2
	表4中，“带”和“板”修改为“带材”和“板材”，“a 当要度允许偏差...”修改为“a 当宽度允许偏差...”
	浙江花园电气材料有限公司
	采纳
	

	
	5.2.2

5.2.3
	表4和表5的表头中厚度范围“≤0.500”修改为“0.300～0.500”
	中铜华中铜业有限公司
	采纳
	

	
	5.2.5
	“带材的侧边弯曲度每米应不大于2mm。”修改为“带材的侧边弯曲度应不大于2mm/m。”
	安徽鑫科新材料股份有限公司
	采纳
	

	
	5.4
	晶粒度要求修改为“厚度不大于2.5mm板带材的晶粒度应符合表8的规定，厚度大于2.5mm板带材的晶粒度供实测。”
	金龙精密铜管集团有限公司‌
	采纳
	

	
	5.4
	删除表8中的“厚度”列和“BFe30-1-1”行
	铜陵有色金属集团金威铜业分公司
	采纳
	

	
	5.5.2
	表9按表8的格式修改，把“试验温度”的要求调整至6.5.2
	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	
	5.6
	“不应有裂纹、划伤、起皮、氧化、黑斑等影响使用的缺陷。”修改为“不应有影响使用的缺陷。”
	菏泽广源铜带股份有限公司
	采纳
	

	
	6.5.2
	完善均匀腐蚀全浸试验的试验条件
	洛阳船舶材料研究所
	采纳
	

	
	7.5.2
	化学成分判定，按区分熔次和不区分熔次写
	有色技术标准质量计量研究所
	采纳
	

	
	7.5.4
	删除“若重复实验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格”
	安徽楚江高精铜带有限公司
	采纳
	

	
	
	
	浙江惟精新材料股份有限公司
	
	回函无意见的单位

	
	
	
	中色正锐（山东）铜业有限公司第
	
	

	
	
	
	山西春雷铜材责任有限公司
	
	

	
	
	
	松发复合新材料有限公司
	
	

	
	
	
	瓯锟科技温州有限分公司
	
	

	
	
	
	鹰潭市检验检测认证院
	
	

	
	
	
	青岛宏泰铜业有限公司
	
	

	
	
	
	
	
	未回函单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个；
（4）没有回函的单位数：0 个。



