标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称： 引线框架用铜及铜合金带材           承办人：    丁顺德           共2页 第1页
标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司    电  话：13525429118       2026年 7 月31 日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	前言
	按标准编写要求修改完善
	有色技术标准质量计量研究所
	采纳
	回函有意见的单位

	
	2
	增加GB/T 10610，删除T/CNIA 0184
	宁波金田铜业（集团）股份有限公司
	采纳
	

	
	3
	术语名称为“抗软化性能”并增加英文，对其定义进行明确。
	宁波博威合金板带公司
	采纳
	

	
	4.1
	对厚度下限再确认。如厚度不含0.1mm以下产品，修改标准名称为“引线框架用铜及铜合金带材”。GB/T 11086修订2026年4月已审定，箔材厚度为“厚度0.1mm以下”
	有色技术标准质量计量研究所

金龙精密铜管集团有限公
	采纳
	

	
	5.2.4
	宽度100mm以上带材横弯需进一步确定
	有色技术标准质量计量研究所
	采纳
	

	
	5.2.5
	宽度100mm以上带材毛刺需进一步确定
	有色技术标准质量计量研究所
	采纳
	

	
	5.3
	表7中，“O60”修改为“O60”；“注...”改为“a厚度小于0.2 mm的带材，其断后伸长率指标供参考”，并在断后伸长率加上角注“a”
	河南凯美龙新材料科技股份有限公司
	采纳
	

	
	5.4
	标题修改为“抗软化性能”
	阜阳市产品质量监督检验
	采纳
	

	
	5.5
	删除“在20℃的温度下测试”的描述，在表8中导电率后增加“（C20）”
	中铝科学技术研究院有限公司
	采纳
	

	
	5.6
	删除“供方可不加测，但必须保证”的描述
	山东天和铜箔有限公司
	采纳
	

	
	6.1
	GB/T 5121修改为“GB/T 5121（所有部分）”
	安徽鑫科新材料股份有限公司
	采纳
	

	
	6.3
	“GB/T 34505-2017”修改为“GB/T 34505”，删除“试样号为P01”，已含在GB/T 34505标准中。其他地方相应修改
	安徽楚江高精铜带有限公司
	采纳
	

	
	6.4
	增加“并与原始硬度进行比较”的规定，表10表题修改为“抗软化性能试验条件”
	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	
	6.7
	“T/CNIA 0184”修改为“GB/T 10610”，
	浙江花园电气材料有限公司
	采纳
	

	
	7.3.1
	完善表11中的脚注
	清远楚江高精铜带有限公司
	采纳
	

	
	
	
	青岛宏泰铜业有限公司
	
	回函无意见的单位

	
	
	
	松发复合新材料有限公司
	
	

	
	
	
	瓯锟科技温州有限分公司
	
	

	
	
	
	鹰潭市检验检测认证院
	
	

	
	
	
	绍兴实特种设备检测院
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	未回函单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：18个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个；
（4）没有回函的单位数：0 个。



