附件：
标准意见汇总处理表
标准项目名称：铍青铜板带箔材      
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标准项目负责起草单位：宁夏中色新材料有限公司  电话：0952-2098378    2026年8月1日填写
	序号                     
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理 意见

	1
	前言
	删除“a)标准名称由《铍青铜板材、带材和箔材》改为《铍青铜板带箔材》”。
	江西铜业股份有限公司
	采纳

	2
	
	所有技术变化内容都应注明标准文本中相对应的条款。
	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
	采纳

	3
	1 
	内容按新版修改。
即：本文件规定了铍青铜板带箔材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
	云南铜业股份有限公司
	采纳

	4
	2
	引导语部分按新版修改。
即：下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	广州江铜铜材有限公司
	采纳

	5
	
	所有引用标准名称全部进行复核，标准名称是否正确。
	江西铜业铅锌金属有限公司
	采纳

	6
	表1
	整理表中的规格规定，以格式方式进行表达，使其符合要求。
	云南驰宏锌错股份有限公司
	采纳

	7
	
	表中“规格/mm”单位符号置于相应的表头中量的名称之下。（标准中表6、表7、表9、表12相同）
	矿冶科技集团有限公司
	采纳

	8
	4.2
	标记示例按板带箔排序。
	金川集团股份有限公司
	采纳

	9
	表2
	表中“Cu+成分总量”修改为“Cu+所列元素”
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	采纳

	10
	
	删除“Zr、Sn、Si”元素的成分要求。
	
	采纳

	11
	表3
	“较高级”修改为“高精级”
	中国铝业集团有限公司
	采纳

	12
	
	在编制说明中注明，相同规格的板材偏差比带箔材偏差宽松的原因。
	江西铜业股份有限公司
	采纳

	13
	表4
	表格内的“板材宽度允许偏差”修改为“以下厚度范围的宽度允许偏差”。 
	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
	采纳

	14
	表6
	表格内“侧边弯曲度”修改为“以下厚度范围的侧边弯曲度”。 
	云南铜业股份有限公司
	采纳

	15
	表8
	“屈服强度”的表述应与表脚注b相同，即“规定塑性延伸强度”。
	广州江铜铜材有限公司
	采纳

	16
	
	表脚注a，厚度＜0.1mm与表中≥0.08对应不上，尺寸上有重叠。 
	江西铜业铅锌金属有限公司
	采纳

	17
	
	脚注b“规定塑性延伸强度为参考值”。既是参考值应放在附录中，标准正文应是正常执行的规定。
	云南驰宏锌错股份有限公司
	采纳

	18
	表10
	整理表格，同牌号合并。
	矿冶科技集团有限公司
	采纳

	19
	5.5
	原内容修改为：板带箔材xxxxxx六个牌号的导电率C20应符合表11的规定。
	金川集团股份有限公司
	采纳

	20
	5.7.1
	删除“任何”二字。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	采纳

	21
	5.7.2
	删除该条款。
	云南驰宏锌错股份有限公司
	采纳

	22
	6.3.1
	“实验”改“试验”，删除“拉伸试样应 ……。”。删除表13。
	矿冶科技集团有限公司
	采纳

	23
	6.4
	该条款应规定级别。（如：板带箔材弯曲后应为1∽3级或不低于3级。）（或厚的自己规定）
	金川集团股份有限公司
	采纳

	24
	6.5
	YS/T 478已作废，改为GB/T 32791，即“产品的电性能试验按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行。仲裁时按GB/T 351的规定进行。”
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	采纳

	25
	6.8
	删除本条款。
	云南驰宏锌错股份有限公司
	采纳


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：20个；
    （4）没有回函的单位数： 0个。

