附件：
《镍锍化学分析方法  第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法和丁二酮肟沉淀分离-Na2EDTA 滴定法》等8项标准任务落实会会议纪要
2026年8月12日～15日，全国有色金属标准化技术委员会于内蒙古自治区包头市召开了《加工铜及铜合金板带材  外形尺寸及允许偏差》等47项重金属和贵金属标准工作会议。来自金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心等30余个单位的50余位代表参加了会议。


会议对《镍锍化学分析方法  第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法和丁二酮肟沉淀分离-Na2EDTA 滴定法》等8项标准进行了任务落实。形成会议纪要如下：
1. 《镍锍化学分析方法》（第1~7部分）
具体分工如下：
	序号
	项目名称
	测定范围
	负责起草单位
	一验单位
	二验单位

	1
	镍锍化学分析方法  第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法和丁二酮肟沉淀分离-Na2EDTA 滴定法
	方法一：
20.00%~80.00%
方法二：
8.00%~20.00%
	金川集团股份有限公司
	
衢州华友钴新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心
	吉林吉恩镍业股份有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、北方铜业股份有限公司、新疆有色喀拉通克矿业公司

	2
	镍锍化学分析方法  第2部分：铁含量的测定 磺基水杨酸光度法和重铬酸钾滴定法
	方法一：
0.50%~15.00%
方法二：
＞15.00%~80.00%
	金川集团股份有限公司
	北矿检测技术股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司
	北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川镍钴股份有限公司

	3
	镍锍化学分析方法  第3部分：钴和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	钴：0.10%~6.00%
银：20g/t~300g/t
	金川集团股份有限公司
	铜陵有色金属集团控股有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北方铜业股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司
	北矿检测技术股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、吉林吉恩镍业股份有限公司

	4
	镍锍化学分析方法  第4部分：铜含量的测定 硫代硫酸钠滴定法
	6.00%~55.00%
	金川集团股份有限公司
	铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、山东中金岭南铜业有限责任公司、北方铜业股份有限公司
	大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、河南中金中原新材料有限责任公司 

	5
	镍锍化学分析方法  第5部分：硫含量的测定 燃烧-中和滴定法
	4.00%~30.00%
	金川集团股份有限公司
	昆明冶金研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	大冶有色设计研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、河南中金中原新材料有限责任公司、北方铜业股份有限公司

	6
	镍锍化学分析方法  第6部分：铜、铁、钴、铅、锌、砷、镁和镉含量的测定 电感
	铜：0.10%~6.00%
铁：0.50%~10.00%
钴：0.10%~6.00%
铅：0.020%~1.00%
锌：0.010%~1.00%
砷：0.010%~1.00%
镁：0.010%~0.50%
镉：0.0050%~0.30%
	金川集团股份有限公司
	北矿检测技术股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司

	7
	镍锍化学分析方法  第7部分：金、铂和钯含量的测定火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法
	金、钯：1.0g/t~150g/t
铂：1.0g/t~200g/t
	金川集团股份有限公司
	昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	广东省科学院工业分析检测中心、新疆有色喀拉通克矿业公司、江西铜业铅锌金属有限公司、北方铜业股份有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、金川镍钴股份有限公司


	时间安排
	2026年9月，完成样品的准备、起草单位提交试验报告；
2026年11月，验证单位提交验证报告。
2027年1月预审；2027年3月审定。

	样品提供单位
	金川集团股份有限公司等

	备注
	缺少低点~5%左右硫含量样品
缺少高点~80%左右铁含量样品




2. 《红土镍矿和硫化镍矿化学分析方法  第22部分：钙、镁含量的测定 Na2EDTA 滴定法》
具体分工如下：
	序号
	项目名称
	测定范围
	负责起草单位
	一验单位
	二验单位

	8
	红土镍矿和硫化镍矿化学分析方法  第22部分：钙、镁含量的测定 Na2EDTA 滴定法
	钙：1.00%~10.00%
镁：1.00%~30.00%
	金川集团股份有限公司
	
昆明冶金研究院有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司
	广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司

	时间安排
	2026年9月，完成样品的准备、起草单位提交试验报告；
2026年11月，验证单位提交验证报告。
2027年1月预审；2027年3月审定。

	样品提供单位
	金川集团股份有限公司等

	备注
	






各相关单位人员联系方式
	单    位
	联系人
	电  话

	金川集团股份有限公司
金川镍钴股份有限公司
	任利华
	15393565728

	铜陵有色金属集团控股有限公司
	吕茜茜
	18956233431

	北矿检测技术股份有限公司
	阮桂色
	13691553860

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	左鸿毅
	13640186771

	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	施意华
	15177316306

	长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	杨炳红
	18684962010

	江西铜业铅锌金属有限公司
	李云
	17307029526

	广东省科学院工业分析检测中心
	许洁瑜
	13828429354

	衢州华友钴新材料有限公司
	雷延桂
	13867313993

	山东中金岭南铜业有限责任公司
	袁丽丽
	13826362489

	吉林吉恩镍业股份有限公司
	李鲜红
	13654469375

	北方铜业股份有限公司
	牛天荣
	13935779305

	新疆有色喀拉通克矿业公司
	高春
	13677595251

	昆明冶金研究院有限公司
	杨赟金
	13888647636

	荆门市格林美新材料有限公司
	王慧
	16696653261

	防城港市东途矿产检测有限公司
	黄翰便
	15878909317

	河南中金中原新材料有限责任公司
	王夏
	15139840520

	浙江环益资源利用股份有限公司（参与镍锍1、3、4部分能力验证）
	郇昌永
	13588124657
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