标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称：《阳极磷铜材》                            承办人：覃圣林            
标准项目牵头起草单位：铜陵有色股份铜冠电工有限公司     电  话：17754523112  2026年08月29日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1范围
	依据市场、客户需求及标准规范性进行完善。修改为“本文件规定了阳极磷铜材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。本文件适用于印制电路板、五金件等电镀时阳极使用的球形、粒形、圆柱形、矩形等磷铜材。”
	金昌镍都矿山实业有限公司
	采纳
	


	2
	2规范性引用文件
	增加GB/T 8170、GB/T 26303.2；将YS/T 336更改为YS/T 448。
	鹰潭市检验检测认证院
	采纳
	

	3
	3术语与定义
	增加标准规范性内容：本文件没有需要界定的术语和定义。
	江西保太有色金属集团有限公司
	采纳
	

	4
	4分类与标记
	（1）TP4和TPW为原牌号。
（2）依据化学成分等级分类增加TP4-1、TP4-2和TPW-1这几个等级。
（3）修改相应的注释与标记示例。
	铜陵有色股份铜冠电工有限公司
	采纳
	

	5
	5.1化学成分
	5.1化学成分
（1）保留原牌号。
（2）新增等级分类，按照化学成分进行分级。
（3）修改相应的注释。
（4）删除O含量的化学成分相关规定。
	铜陵有色股份铜冠电工有限公司
	采纳
	

	6
	5.2外形尺寸及其允许偏差
	5.2外形尺寸及其允许偏差
以表格形式表现。
	江西江南新材料科技股份有限公司
	采纳
	

	7
	5.3晶粒度
	原标准0.065，更改为0.040mm。
	佛山市承安集团股份有限公司
	采纳
	

	8
	5.4内部质量
5.5外观质量
	5.4内部质量
更改为“产品应无缩孔、无气孔、无夹杂和无分层”。
5.5外观质量
以文字形式表述。
	江西江南新材料科技股份有限公司
	采纳
	

	9
	6.1化学成分
6.2  外形尺寸及其允许偏差
6.3晶粒度
	6.1化学成分
增加一种行业内常用的化学成分检测方法，但当结果有争议时，以 GB/T 5121的分析结果为准。
6.2外形尺寸及其允许偏差
补充测量按标准GB/T 26303.2进行。
6.3晶粒度
更改为“晶粒度测定按YS/T 347的规定进行”。
	鹰潭市检验检测认证院
	采纳
	

	10
	6.4内部质量
6.5外观质量
	6.4内部质量
YS/T336-2010更改为YS/T 448。
6.5外观质量
产品外观质量检验用目视进行。
	佛山市承安集团股份有限公司
	采纳
	

	11
	7.2组批
	“批重不应超过60000kg”更改为“批重不应超过30000kg”
	江西保太有色金属集团有限公司
	采纳
	

	12
	7.4取样
7.5检验结果的判定
	（1）内部质量实际为检验断口。
（2）取样规定表述不够准确：每批、取样范围、外观质量逐件取样都需修改。
7.5检验结果的判定
补充检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
	鹰潭市检验检测认证院
	采纳
	

	13
	
	回函无意见
	瀚宇博德科技（江阴）有限公司
	
	

	14
	
	回函无意见
	金禄电子科技股份有限公司
	
	

	15
	
	回函无意见
	昆山沪利微电有限公司
	
	

	16
	
	回函无意见
	广州美维电子有限公司
	
	

	17
	
	回函无意见
	龙南鼎泰电子科技有限公司
	
	

	18
	
	回函无意见
	信丰福昌发电子有限公司
	
	

	19
	
	回函无意见
	江苏苏杭电路板有限公司
	
	

	20
	
	回函无意见
	铜陵安博电路板有限公司
	
	

	21
	
	回函无意见
	常州澳弘电子股份有限公司
	
	

	22
	
	回函无意见
	万奔电子科技有限公司
	
	

	23
	
	回函无意见
	苏州市惠利源科技有限公司
	
	

	24
	
	回函无意见
	四川普瑞森电子有限公司
	
	

	25
	
	回函无意见
	四川宏安兴盛电子科技有限公司
	
	

	26
	
	回函无意见
	惠州市联兴达电子有限公司
	
	

	27
	
	回函无意见
	广德东风电子有限公司
	
	

	28
	
	回函无意见
	深圳市东铭科技发展有限公司
	
	



说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：21个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：21个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；
[bookmark: _GoBack]（4）没有回函的单位数：0个。	


