
表B.1 报告主体      年温室气体排放量汇总表  
	排放类别
	排放量
tCO2

	化石燃料燃烧二氧化碳排放
	

	过程排放
	

	购入电力产生的二氧化碳排放
	

	购入热力产生的二氧化碳排放
	

	输出电力产生的二氧化碳排放
	

	输出热力产生的二氧化碳排放
	

	企业温室气体排放总量
	不包括购入和输出电力、热力产生的二氧化碳排放
	

	
	包括购入和输出电力、热力产生的二氧化碳排放
	

	[bookmark: _GoBack]单位镁冶炼产品（原生镁锭）温室气体排放强度(tCO2/t)
	


表B.2 化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表
	燃料品种a
	消费量
t或104m3
	低位发热量b
GJ/t或GJ/104m3
	单位热值含碳量b
tC/GJ
	碳氧化率
%

	
	
	数据
	数据来源
	
	数据
	数据来源

	无烟煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	烟煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	褐煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	洗精煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它洗煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	型煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	焦炭
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	原油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	燃料油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	汽油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	柴油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	喷气煤油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	一般煤油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	石脑油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	石油焦
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	液化天然气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	液化石油气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它石油制品
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	焦炉煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	高炉煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	转炉煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	天然气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	炼厂干气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它能源品种a
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	a报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。
b 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。





表B.3  工业过程排放的活动数据和排放因子一览表
	工业过程排放
	参数名称a 
	量值
	单位

	
	白云石消耗量
	
	t

	
	白云石煅烧的排放因子
	
	tCO2/t

	
	兰炭作还原剂的消耗量
	
	t

	
	兰炭作还原剂排放因子
	
	tCO2/t

	
	碳酸盐消耗量
	
	t

	
	碳酸盐分解的排放因子
	
	tCO2/t

	
	硫磺消耗量
	
	t

	
	硫磺的排放因子
	
	tCO2/t

	
	四氟乙烷消耗量
	
	t

	
	四氟乙烷的排放因子
	
	tCO2/t

	a 报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他材料。



表B.4 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表
	项目a
	电量
MW·h
	排放因子
tCO2/MW·h
	排放量（t）

	购入
	通过市场化交易购入的绿色电力
	
	0
	0

	
	其余外购电力
	
	
	

	输出
	
	
	

	a 若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，请自行分行一一列明。



表B.5 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表
	项目a
	热量
GJ
	排放因子
tCO2/GJ
	排放量
t

	购入
	
	
	

	输出
	
	
	

	a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，请自行分行一一列明。



II

I


表C.1 常用化石燃料相关参数的缺省值
	燃料品种
	计量单位
	低位发热量
（GJ/t，GJ/×104Nm3）
	单位热值含碳量
（tC/GJ）
	燃料碳氧化率（%）

	固体燃料
	无烟煤
	t
	26.7c
	27.4b×10-3
	94 b

	
	烟煤
	t
	19.570d
	26.1b×10-3
	93 b

	
	褐煤
	t
	11.9 c
	28b×10-3
	96 b

	
	洗精煤
	t
	26.334a
	25.41b×10-3
	90 d

	
	其它洗煤
	t
	12.545 a
	25.41b×10-3
	90 d

	
	型煤
	t
	17.460 d
	33.6b×10-3
	90 b

	
	其他煤制品
	t
	17.460 d
	33.6b×10-3
	98 b

	
	焦炭
	t
	28.435 a
	29.5b×10-3
	93 b

	
	石油焦
	t
	32.5 c
	27.50b×10-3
	98 b

	液体燃料
	原油
	t
	41.816 a
	20.1b×10-3
	98 b

	
	燃料油
	t
	41.816 a
	21.1b×10-3
	98 b

	
	汽油
	t
	43.070 a
	18.9b×10-3
	98 b

	
	柴油
	t
	42.652 a
	20.2b×10-3
	98 b

	
	一般煤油
	t
	43.070 a
	19.6b×10-3
	98 b

	
	液化天然气
	t
	51.498e
	15.3b×10-3
	98 b

	
	液化石油气
	t
	50.179 a
	17.2b×10-3
	98 b

	
	石脑油
	t
	44.5 c
	20.0b×10-3
	98 b

	
	焦油
	t
	33.453a
	22.0c×10-3
	98 b

	
	粗苯
	t
	41.816 a
	22.7d×10-3
	98 b

	
	其它石油制品
	t
	41.031 d
	20.0b×10-3
	98 b

	气体燃料
	天然气
	104Nm3
	389.31a
	15.3b×10-3
	99 b

	
	高炉煤气
	104Nm3
	33.00 d
	70.80c×10-3
	99 b

	
	转炉煤气
	104Nm3
	84.00 d
	49.60d×10-3
	99 b

	
	焦炉煤气
	104Nm3
	179.81 a
	13.58b×10-3
	99 b

	
	炼厂干气
	t
	45.998 a
	18.2b×10-3
	99 b

	
	其它煤气
	104Nm3
	52.270 a
	12.2b×10-3
	99 b

	a数据取值来源为《中国能源统计年鉴2021》；
b数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》；
c数据取值来源为《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》及2019修订版；
d数据取值来源为《中国温室气体清单研究》；
e数据取值来源为GB/T 2589。



表C.2 过程排放相关参数缺省值
	参数名称
	单位
	量值

	白云石的平均纯度
	-
	98%

	半焦作还原剂的排放因子
	tCO2/t
	2.853

	碳酸氢钠分解的排放因子
	tCO2/t
	0.524

	石灰石分解的排放因子
	tCO2/t
	0.405

	草酸的浓度（含量）
	-
	99.6%

	尿素含量
	-
	98.5%

	硫磺
	tCO2/t
	

	四氟乙烷
	tCO2/t
	







[bookmark: _Toc29781]
[bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc30053]
非化石能源电力排放因子的取值原则及证明文件
[bookmark: _Toc27660][bookmark: _Toc5539]D.1电力排放因子取值原则
电力排放因子取值原则如下：
a） 直供企业使用且未并入市政电网、企业自发自用的和通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的排放因子为零。
b） 全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）采用生态环境部和国家统计局发布的数据，如有更新，采用其最新发布的数值。
[bookmark: _Toc26119][bookmark: _Toc26035]D.2相关证明文件
通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量，即以交易方式购买并实际执行、结算的电量，应提供发电与用电双方签订的市场化交易合同，以及由省级及以上电力交易机构出具的交易结算凭证。交易结算凭证应载明在核算与报告周期内的月度结算电量及其项目类型、发电企业名称、用电企业名称等。
直供企业使用且未并入市政电网以及自发自用的非化石能源电力消费量应提供每月电量统计原始记录。

