磷酸锰铁锂中碳和硫含量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法标准征求意见稿意见表


	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位

	1
	2
	根据产品标准优化测定范围
	中科致良新能源材料（浙江）有限公司

	2
	5.2
	将烘样温度统一调整为105℃±5℃
	合肥国轩高科动力能源有限公司

	3
	7.1.1
	使用三合一的助溶剂比较试验结果
	厦钨新能源

	4
	8.1

	预审稿中“称取0.10g样品”，试验报告中“推荐称样量为0.10 g~0.15 g”，加标回收实验中样品总量已到0.2g且回收良好，建议称样量给个范围，适当放宽为0.10 g~0.20 g。
	国标（北京）检验认证有限公司

	5
	8.5
	助熔剂重量前加“约”，或给个范围。
	国标（北京）检验认证有限公司

	6
	7.1
	优化各项试验条件
	秘书长

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



