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[bookmark: _Toc213425960][bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc226451122]前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。
本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、厦门稀土材料研究所、内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司、包头稀土研究院(排名暂不分先后)
本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为： 
——本次为首次发布。 
                                                                                 
XB/T XXX-202X
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 LED稀土荧光粉
[bookmark: _Toc213425961][bookmark: _Toc211071496][bookmark: _Toc32475][bookmark: _Toc226451123]1  范围
本文件规定了LED稀土荧光粉碳足迹量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告。
本文件适用于LED稀土荧光粉产品碳足迹量化工作，其结果可作为产品碳足迹绩效评价、产品碳足迹信息披露、环保信息公开等不同应用的参考。碳抵消不在产品碳足迹量化的范围内。
本文件仅针对单一影响类型，即气候变化，不评价产品生命周期产生的其他方面环境潜在影响，也不评价产品生命周期可能产生的社会和经济影响。
[bookmark: _Toc213425962][bookmark: _Toc211071497][bookmark: _Toc22696][bookmark: _Toc226451124]2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc211071498]GB/T 5838.1荧光粉 第1部分：术语
GB/T 24021-2024	环境管理 环境标志和声明 自我环境声明（Ⅱ型环境标志）
GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 24067-2024  温室气体产品碳足迹量化要求和指南
GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则
[bookmark: _Toc213425963][bookmark: _Toc9895][bookmark: _Toc226451125]3  术语和定义
GB/T 5838.1、GB/T 24021-2024、GB/T24040、GB/T24044、GB/T24067—2024、GB/T32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1  
LED稀土荧光粉 LED rare earth phosphor
在一定激发条件下能发光的含稀土元素的LED用粉体材料。
注：GB/T 5838.1中3.9定义的发光二极管(LED)用荧光粉包含本标准描述的LED稀土荧光粉。
[来源：GB/T 5838.1荧光粉 第1部分：术语，3.9，有修改]
3.2  
[bookmark: _Toc211071499]产品碳足迹  carbon footprint of a product（CFP）
产品系统中的温室气体（GHG）排放量和温室气体（GHG）清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。
[bookmark: _Toc211071500][来源：GB/T 24067-2024，3.1.1]
[bookmark: _Toc211071501]3.3
[bookmark: _Toc211071502]温室气体 greenhouse gas
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、
波长在红外光谱内的辐射的气态成分。
注:如无特别说明，本文件中的温室气体包括二氧化碳(CO2 )、甲烷(CH4 )、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6 )与三氟化氮(NF3 )。
[来源:GB/T32150—2025,3.1] [来源：GB/T 32150，3.1]
[bookmark: _Toc101106183][bookmark: _Toc81755141][bookmark: _Toc132835597][bookmark: _Toc211071529][bookmark: _Toc213425964][bookmark: _Toc20389][bookmark: _Toc226451126][bookmark: OLE_LINK6]3.4
产品系统 product system 
拥有基本流和产品流，同时具有一种或多种特定功能，并能模拟产品生命周期的单元过程的集合。
[来源：GB/T 24044-2008，3.28]
[bookmark: _Toc81755143][bookmark: _Toc101106185]3.5 
系统边界 system boundary 
通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。
[来源：GB/T 24044-2008，3.32]
3.6 
单元过程 unit process 
进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。
[bookmark: _Toc101106184][bookmark: _Toc81755142][来源：GB/T 24044-2008，3.34]
3.7 
声明单位 declare unit 
用来量化产品部分碳足迹的基准单位。
注：本文件指1吨LED稀土荧光粉。
[来源：GB/T 24067-2024，3.3.8，有修改]
[bookmark: _Toc81755144][bookmark: _Toc101106186]3.8 
活动数据 activity data
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。
[来源：GB/T 32150-2015，3.12，有修改]
3.9 
初级数据 primary data 
通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。
注：初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。
[来源：GB/T 24067-2024，3.6.1，有修改]
[bookmark: _Toc101106187][bookmark: _Toc81755145]3.10 
次级数据 secondary data 
不符合初级数据要求的数据。
注1：次级数据是经权威机构验证且有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。
注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。
[来源：GB/T 24067-2024，3.6.3]
3.11
现场数据 site-specific data
从产品系统内部获得的初级数据。
注：所有现场数据均为初级数据，但并不是所有初级数据都是现场数据，初级数据可能是从不同产品系统中获得。
[来源：GB/T 24067-2024，3.6.2，有修改]
3.12
取舍准则 cut-off criteria
对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。
[来源：GB/T 24044-2008，3.18]
3.13
背景数据 background data
报告企业现场特征数据之外的数据。
注：背景数据可以是初级数据，也可以是次级数据，包括原辅材料、能源、服务的生命周期清单数据。
4  量化目的
本文件基于生命周期评价理论，通过量化LED稀土荧光粉产品原材料与能源获取阶段、生产制造阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），评价LED稀土荧光粉产品对全球变暖的潜在影响。基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面：
a) 用于稀土产业链上下游企业之间的温室气体排放数据共享；
b) 用于LED稀土荧光粉低碳产品与低碳工艺开发；
c) 开展LED稀土荧光粉产品碳足迹的信息交流。
[bookmark: _Toc213425965][bookmark: _Toc211071530][bookmark: _Toc27694][bookmark: _Toc226451127][bookmark: OLE_LINK5]5  量化范围
[bookmark: _Toc211071531][bookmark: OLE_LINK3]5.1.1 通则
在确定LED稀土荧光粉产品碳足迹量化范围过程中，应考虑并描述下列各项：
——产品（系统）范围：明确LED稀土荧光粉的声明单位（5.1.2）和系统边界（5.1.3）。
——时间范围：选择数据收集的代表性时间段（一般为企业的一个自然年，特殊情况下可根据企业实际运营情况予以确定，但应确保生产的连续性与稳定性）。
[bookmark: _Toc211071532][bookmark: OLE_LINK4]5.1.2 声明单位
LED稀土荧光粉产品碳足迹量化的声明单位定义为1吨LED稀土荧光粉。
[bookmark: _Toc211071533]5.1.3 系统边界
LED稀土荧光粉产品碳足迹量化的系统边界见图1，包括从自然资源提取到原材料出厂的全过程。原材料与能源获取阶段（A1-A3）、原材料与能源运输阶段(B1)和LED稀土荧光粉生产阶段（C1-C5）。

[image: D:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_x495kk9xapgz22_6eb3\temp\InputTemp\d0b2adca-7569-41b6-ba5e-7c1a54d73d9b.png]
图1  生命周期系统边界示意图
[bookmark: _Toc211071534]5.1.3.1原材料与能源生产阶段
——原材料获取（A1）：LED稀土荧光粉生产所需各类原材料的上游生产获取阶段，即从自然环境中提取资源，到原材料出厂的全过程。
——能源获取（A2）：LED稀土荧光粉生产所需电力、天然气等相关资源的开采、生产及加工过程；
[bookmark: _Toc211071535]5.1.3.2原材料与能源运输阶段
——运输（B1）：原材料和能源运输至LED稀土荧光粉生产企业的过程。
[bookmark: _Toc211071536][bookmark: OLE_LINK14]5.1.3.3 LED稀土荧光粉生产阶段
——配料（C1）：稀土化合物和非稀土化合物原料混合的过程；
——烧结（C2）：混合后的原料进行的高温烧制过程；
——后处理（C3）：烧结后的中间产品进行破碎，洗涤、烘干过程；
——检验包装（C4）：对粉体产品进行性能检验和包装过程
——厂内运输（C5）：原料、成品等在工厂内部的运输。

[bookmark: _Toc211071537]5.2 取舍原则
碳足迹量化所涉及物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则，当个别物质流或能量流对LED稀土荧光粉产品碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项予以舍去并进行报告。
a) 应列出所有能源输入和主要原材料输入，若符合b）和c）要求则可予以舍去；
b) 舍去的单项物质流或能量流对产品碳足迹的贡献均不超过1%；
c) 所有舍去的物质流与能量流对产品碳足迹贡献总和不超过5%；
d) 道路与厂房等基础设施建设、各工序的设备安装、厂区内人员及生活设施涉及的消耗和排放，
均不计入。	
[bookmark: _Toc132835598]对于以上排除项，应在产品碳足迹报告中予以说明。
[bookmark: _Toc211071538][bookmark: _Toc213425966][bookmark: _Toc7863][bookmark: _Toc226451128][bookmark: OLE_LINK9]6  清单分析
[bookmark: _Toc211071539][bookmark: OLE_LINK7]6.1 数据收集
应收集LED稀土荧光粉产品系统边界(5.3)内全部阶段及过程的活动水平数据和因子数据，数据收集清单见附录A。
LED稀土荧光粉产品系统边界内涉及的主要数据类型及要求按表1的规定。若活动水平数据无法获得，可根据6.3.2的要求选择合适的因子数据。若这些数据不符合数据质量的要求(见6.2)，应作出说明。与该生命周期阶段产生的废物管理有关的所有数据均应包括在该生命周期阶段的碳足迹计算中。
表1 LED稀土荧光粉生命周期数据收集
	类别
	主要物料清单
	排放源

	活动
水平数据
	输入
	原材料消耗量
	稀土化合物、非稀土化合物等
	燃料燃烧排放，包括烧结等工序化石燃料燃烧、厂内运输移动或固定设备的化石燃料燃烧、原材料的上游生产排放及废渣废水处理

	
	
	能源消耗量
	天然气、柴油等
	

	
	
	
	电力等
	

	
	
	气体原料消耗量
	氮气、氩气、氢气等
	

	
	
	辅料消耗量
	耗材
	

	
	
	第三方服务
	厂内运输、废渣、废水处置等
	

	
	输出
	温室气体排放量
	CO2等
	

	排放因子数据
	电力/热力
	——供应商提供的生命周期排放因子;
——电力/热力能源结构、输配电损失、燃料消耗量、燃料上游排放等
	外购电力热力的上游排放及运输排放

	
	外购原辅材料、燃料和服务
	——供应商/服务商提供的排放因子；
——公开或商业数据库中的排放因子
	

	
	运输
	——供应商/服务商提供的排放因子;
——运输方式、运输工具规格型号等
	


应收集系统边界（5.1.3）内全部阶段及过程的能源、资源消耗和温室气体排放相关数据。对于开展产品碳足迹量化的组织拥有财务或运营控制权的阶段及过程，应收集活动水平数据，并对数据获得方式和来源应予以说明。
对于可能对碳足迹量化结果有显著影响的数据，应说明相关数据的收集过程、收集时间以及数据质量的详细信息。如果这些数据不符合数据质量要求（见6.2），也应做出说明。
[bookmark: _Toc211071540]6.2 数据质量要求
[bookmark: _Toc211071541]6.2.1 活动水平数据质量要求 
a) 完整性：活动水平数据宜按照界定的时间范围（5.1.1）进行采集，根据数据取舍准则（5.2）的要求，检查是否有缺失的单元过程或输入输出物质； 
b) 准确性：活动水平数据中的原材料与能源消耗数据应来自企业实际生产统计记录；排放数据优先选择核查报告、监测报告或由物料平衡公式计算获得的数据； 
c) 一致性；活动水平数据采集时，同类数据应保持相同的数据来源、统计口径和处理规则等。
[bookmark: _Toc211071542]6.2.2 排放因子数据质量要求
a) 代表性：优先选择与产品系统的时间代表性、区域代表性、技术代表性相近的数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平的公开数据，最后选择国外同类技术数据；
b) 完整性：应涵盖系统边界规定的所有单元过程；
c) 一致性：对同类产品次级数据的选择应保持一致。
[bookmark: _Toc211071543][bookmark: OLE_LINK8]6.3 数据选择要求
[bookmark: _Toc211071544]6.3.1 活动水平数据选择
活动水平数据选择原则如下： 
a) 优先采用直接计量、检测获得的初级数据（如原材料消耗量、燃料消耗量、电力消耗量）； 
b) 其次可采用： 
——通过初级数据折算获得的数据（如根据年度购买量及库存量的变化确定的数据等）； 
——按照地理范围、时间范围和技术范围类型选择公开的通用数据；
c) 以上数据均不可获得时，可采用来自同类单元过程的替代数据，并论证数据的相似性。
[bookmark: _Toc211071545]6.3.2 碳足迹因子选择
碳足迹因子选择原则的优先顺序如下： 
a) 优先采用供应商依据碳足迹量化标准，且经第三方专业机构认证获得的碳足迹因子； 
b) 其次可采用国家/行业正式公布的产品碳足迹因子； 
c) 以上数据均不可获得时，可采用生命周期评价数据库中的替代数据，并论证数据的可信度。
[bookmark: _Toc211071546][bookmark: OLE_LINK10]6.4 数据审定
数据采集过程中，应采用物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，验证数据的有效性与合理性。数据应满足6.2数据质量要求，数据质量评价可参照附录B。
[bookmark: _Toc213425967][bookmark: _Toc211071547][bookmark: _Toc17054][bookmark: _Toc226451129][bookmark: OLE_LINK18]7  影响评价
[bookmark: _Toc211071548]7.1 产品碳足迹量化
LED稀土荧光粉产品碳足迹的量化应包括原材料与能源获取阶段和荧光粉生产阶段涉及的所有单元过程，LED稀土荧光粉产品碳足迹量化见公式（1）：
[bookmark: _Toc211071549]		(1)
式中：
[bookmark: OLE_LINK11]— LED稀土荧光粉产品碳足迹，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（tCO2e/tLED稀土荧光粉）；
[bookmark: OLE_LINK12]— LED稀土荧光粉产品在原材料/能源生产阶段的碳足迹，按公式（2）计算，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（tCO2e/tLED稀土荧光粉）；
— LED稀土荧光粉产品在原材料/能源运输阶段的碳足迹，按公式（3）计算，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（tCO2e/tLED稀土荧光粉）；
— LED稀土荧光粉生产阶段的碳足迹，按公式（4）计算，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（tCO2e/tLED稀土荧光粉）。
[bookmark: _Toc211071550][bookmark: OLE_LINK13]7.2.1 原材料与能源生产（A1-A2）
原材料与能源生产阶段的碳足迹按公式（3）计算：
[bookmark: _Toc211071551]		(2)
[bookmark: _Toc211071552]式中：
 — 每声明单位对应的第i种原材料的消耗量，单位为吨、万标立方米（104 Nm3）等，具体单位视原材料种类而定；
 — 每声明单位对应的第j种能源的消耗量，单位为吨、万标立方米（104 Nm3）等，具体单位视能源种类而定；
 — 第i种原材料的碳足迹因子，单位为吨二氧化碳当量每吨（tCO2e/t）、吨二氧化碳当量每万标立方米（tCO2e/104 Nm3）等，具体单位视原材料种类而定。
 — 第j种能源的碳足迹因子，单位为吨二氧化碳当量每吨（tCO2e/t）、吨二氧化碳当量每万标立方米（tCO2e/104 Nm3）等，具体单位视能源种类而定。
[bookmark: _Toc211071557][bookmark: OLE_LINK16]7.2.2 原材料与能源运输（B1）
[bookmark: _Toc211071558]		(3)
式中：
 — 每声明单位对应的第i种原材料涉及第k种运输方式的原材料/能源的消耗量，单位为吨、万标立方米（104 Nm3）等，具体单位视原材料/能源种类而定；
 — 第i种原材料/能源所涉及第k种运输方式（公路运输、铁路运输等）的运输距离，单位为千米（km）；
 — 第k种运输方式的碳足迹因子，单位为吨二氧化碳当量每吨千米，tCO2e/（t∙km）。
[bookmark: _Toc211071559][bookmark: OLE_LINK15]7.2.3 LED稀土荧光粉生产阶段（C1-C5）
荧光粉生产阶段的碳足迹按公式（4）计算：（单位修改）
[bookmark: _Toc211071560]		(4)
式中：
— 第x种能源（燃料）的消耗量，单位为吨（t）、万标立方米（104 Nm3）、吉焦（GJ）、千瓦时（kwh）等，根据具体能源（燃料）品种确定；
— 第x种燃料的碳排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吨（tCO2e/t）、吨二氧化碳当量每万标立方米（tCO2e/104 Nm3）等，根据具体能源品种确定。
 — 第x种温室气体的全球变暖潜值，参考值见附录D。
[bookmark: _GoBack]燃料的碳排放因子按公式（5）计算：
[bookmark: _Toc211071561]		(5)
式中：
— 第x种燃料的低位发热量，单位为吉焦每吨（GJ/t）或吉焦每万标立方米（GJ/104 Nm3）；
— 第x种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；
— 第x种燃料的碳氧化率（%）。
[bookmark: _Toc211071562][bookmark: _Toc213425968][bookmark: _Toc26768][bookmark: _Toc226451130][bookmark: OLE_LINK20]8  结果解释
[bookmark: _Toc211071563]8.1 结果解释的步骤
LED稀土荧光粉产品碳足迹量化结果解释阶段应包括以下步骤： 
a） 根据LED稀土荧光粉产品碳足迹的清单分析和产品碳足迹影响评价的量化结果，识别显著影响因素（可包括生产阶段、过程或物质流、能量流）； 
b） 完整性和一致性分析的评估； 
c） 结论、局限性和建议的编制。
[bookmark: _Toc211071564]8.2 结果解释的内容
应根据LED稀土荧光粉产品碳足迹量化目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容： 
a） 说明LED稀土荧光粉产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹； 
b） 分析不确定性，包括取舍准则的应用、上游数据的获取等； 
c） 说明产品碳足迹量化的局限性。
[bookmark: _Toc211071565][bookmark: _Toc213425969][bookmark: _Toc13623][bookmark: _Toc226451131]9  产品碳足迹报告
LED稀土荧光粉产品碳足迹披露可参考本文件附录E提供的模板进行编制。
[bookmark: _Toc211071566]9.1 披露形式
产品碳足迹披露应符合国家或地方法律法规及有关规定，产品碳足迹披露可以采用以下一种或多种形式：
a） 产品碳足迹报告； 
b） 产品碳足迹标签； 
c） 产品碳足迹申明；
d） 其他披露形式。
若采用后三种披露方式，应同时出具产品碳足迹报告。
[bookmark: _Toc211071567]9.2 披露内容的核查
a） 独立第三方核查：组织应委托独立第三方机构，按照本文件要求对产品碳足迹量化结果进行核查，经核实证明满足本文件要求； 
b） 自我声明：组织对于产品碳足迹量化结果进行自评价，声明产品碳足迹量化全过程符合本文件要求，同时自我声明应符合GB/T 24021-2024的要求。
[bookmark: _Toc226451132]附  录 A
（资料性）
数据收集清单
LED稀土荧光粉产品数据收集清单见表 A.1。
表 A.1  LED稀土荧光粉产品数据收集表

	基本信息
	企业名称
	

	
	企业所属省份
	

	
	企业地址
	

	
	联系人及联系方式
	

	
	生产线数量/设计产能
	共_____条，设计产能：_____ / _____/ _____（分线填写）

	
	数据统计周期
	

	产品信息
	产品种类/实际产量
	种类1：               ：产量              吨。
种类2：               ：产量              吨。
...

	
	产品执行标准
	

	原料获取阶段（A），产品生产阶段（C）

	资源消耗
	种类
	运输量
	消耗量
	单位
	产地
	取得方式
（填写自产或外购）
	运输方式
（汽运、火车或船运）
	运输距离/km

	
	氧化铝
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氧化镓
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氧化镥
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氧化铈
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氮化硅
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氮化钙
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氮化锶
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氮化铝
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氮化铕
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	二氧化硅
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	碳酸钡
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	碳酸锶
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氯化钡
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	氧化铕
	
	
	kg
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	能源消耗
	种类
	运输量
	消耗量
	单位
	低位发热量
	详细情况说明

	
	电力
	/
	
	kWh
	/
	余热发电量：
绿色电力：

	
	天然气
	
	
	104Nm3
	
	

	
	……
	
	
	--
	
	




[bookmark: _Toc211071568][bookmark: _Toc213425970][bookmark: _Toc31098][bookmark: _Toc226451133]附  录 B
（资料性）
数据质量评价方法
数据质量等级（DQR）评价主要从数据的时间代表性、地域代表性和技术代表性三个维度进行评 
价，各个维度的数据质量等级见表 B.1。三个维度的数据质量均按照五个等级进行评分，分数越小则 
质量水平越好。
各个数据集的数据质量等级（DQRi）具体计算公式如下：
[bookmark: _Toc211071569]		(B.1)
式中：
——数据集 i 的数据质量结果；
 ——数据的技术代表性得分；
 ——数据的地域代表性得分；
 ——数据的时间代表性得分。
表 B.1 数据的 DQR 评级
	评分
	数据质量水平
	
	
	

	1
	卓越
	产品碳足迹的基准年在数据集有效期内；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差不大于3 年
	核算过程技术与数据集代表的技术一致
	核算过程发生在数据集代表的省市或区域内，如中国华东、中国华南等

	2
	非常好
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤2 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差不大于4年
	核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上存在一定差异
	核算过程发生在数据集代表的国家

	3
	良好
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤3 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差不大于5年
	核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上差异显著
	核算过程发生在数据集代表的地理区域之一，如代表全球平均的数据集

	4
	一般
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期不大于4 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差不大于6年
	核算过程技术与数据集代表的技术相似
	核算过程与数据集所代表的地理区域在能源结构上相似

	5
	差
	产品碳足迹的基准年超过数据集有效期大于4 年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差大于6年
	核算过程技术与数据集代表的技术不同
	核算过程不满足上述情况


按下式计算所有需要评价的次级数据总的数据质量等级，宜不大于3.0。
[bookmark: _Toc211071570]		(B.2)
式中：
——数据最终质量评估结果；
    ——对应数据项 i 的碳足迹。

[bookmark: _Toc211071571][bookmark: _Toc213425971][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc226451135]附  录 C
（资料性）
温室气体全球变暖潜势

常用温室气体全球变暖潜势见表 D.1。

表 D.1 温室气体全球变暖潜势
	气体名称
	化学分子式
	100年的GWP(截至出版时)

	二氧化碳
	CO2
	1

	甲烷
	CH4
	27.9

	氧化亚氮
	N2O
	273

	三氟化氮
	NF3
	17400

	六氟化硫
	SF6
	25200

	氢氟碳化物（HFCs）

	HFC-23
	CHF3
	14600

	HFC-32
	CH2F2
	771

	HFC-41
	CH3F
	135

	HFC-125
	C2HF5
	3740

	HFC-134
	CHF2CHF2
	1260

	HFC-134a
	C2H2F4
	1530

	HFC-143
	CH2FCHF2
	364

	HFC-143a
	CH3CF3
	5810

	HFC-152a
	C2H4F2
	164

	HFC-227ea
	C3HF7
	3600

	HFC-236fa
	C3H2F6
	8690

	全氟碳化物 (PFCs)

	全氟甲烷(四氟甲烷)
	CF4
	7380

	全氟乙烷(六氟乙烷)
	C2F6
	12400

	全氟丙烷
	C3F8
	9290

	全氟丁烷
	C4F10
	10000

	全氟环丁烷
	C4F8
	10200

	全氟戊烷
	C5F12
	9220

	全氟己烷
	C6F14
	8620

	注：数据取值来源于气候变化专门委员会(IPCC)《气候变化报告2021:自然科学基础 第一工作组对政府间气候变化  专门委员会第六次评估报告的贡献》。




[bookmark: _Toc211071572][bookmark: _Toc213425972][bookmark: _Toc21698][bookmark: _Toc226451136]附  录 D
（资料性）
产品碳足迹报告模板

LED稀土荧光粉产品碳足迹报告格式模板如下。




LED稀土荧光粉产品碳足迹报告（模板）





产 品 名 称 ：___________________________________________	
产品规格型号：___________________________________________	
生 产 者名称：___________________________________________	
报 告 编 号 ：___________________________________________	







出具报告机构：（若有）____________________(盖章)
日期：_________年________月________日
1、 
概况
1. 生产者信息
生产者名称：________________________
地址：______________________________
法定代表人：________________________
授权人（联系人）：__________________
联系电话：__________________________
企业概况：__________________________
2. 产品信息
产品名称：__________________________
产品功能：__________________________
产品介绍：__________________________
产品图片：__________________________
3. 量化方法
依据标准：__________________________
2、 量化目的

3、 量化范围
1. 声明单位
以___________为声明单位
2. 系统边界
☐原材料/能源生产阶段	☐原材料/能源运输阶段	☐LED稀土荧光粉生产阶段
系统边界图：
图1 系统边界图
3. 取舍准则
采用的取舍原则以_________________为依据，具体规则如下：
4. 时间范围
________________年度。
4、 清单分析
1. 数据来源说明
初级数据：__________；
次级数据：__________。
2. 清单结果及计算
生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1。
表 1 生命周期碳排放清单说明
	生命周期阶段
	种类
	活动数据
	碳足迹因子/排放因子
	碳足迹（tCO2e/声明单位）

	原材料/能源生产阶段
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	原材料/能源运输阶段
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	LED稀土荧光粉生产阶段
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. 数据质量评价
数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。
5、 影响评价
1. 影响类型和特征化因子选择

2. 产品碳足迹结果计算

6、 结果解释
1. 结果说明
______公司（填写产品生产者的全名）生产的______(填写所评价的产品名称，每声明单位的产品)，从_______（填写某生命周期阶段）到_______（填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为tCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示：
表2 生命周期各阶段碳排放情况
	生命周期阶段
	碳足迹（tCO2e/声明单位）
	百分比（%）

	原材料/能源生产阶段
	
	

	原材料/能源运输阶段
	
	

	LED稀土荧光粉生产阶段
	
	

	总计
	
	




图2 LED稀土荧光粉产品各生命周期阶段碳排放分布图
	一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。
2. 假设和局限性说明（可选项）
结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。
3. 改进建议
20
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[1] ISO. ISO 14026:2017 Environmental labels and declarations — Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
[2] IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
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