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前    言
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温室气体排放核算与报告要求  稀土催化材料生产企业
1 [bookmark: _Toc78716241]范围
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: _Hlk208910132]本文件规定了汽车尾气净化、有机废气处理等领域应用的铈锆复合氧化物、稀土锰锆复合氧化物、稀土锰复合氧化物等稀土催化材料生产企业温室气体排放量的核算边界、计量与监/检测要求、核算步骤与核算方法、数据质量管理要求、报告内容和格式。
本文件适用于上述稀土催化材料生产企业温室气体排放量的核算与报告。
2 [bookmark: _Toc78716242]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc78716243]GB/T 213煤的发热量测定方法
GB/T 384石油产品热值测定方法
GB/T 6422 用能设备能量测试导则
GB/T 15316 节能检测技术通则
GB/T 11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法
GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则
GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理通则
GB/T 22723天然气能量的测定
GB/T 23111 非自动衡器
GB/T 32150-2025 工业企业温室气体排放核算和报告通则
XB/T 518-2021 铈锆复合氧化物
3 术语和定义
GB/T 32150-2025 界定的以及下列术语和定义适用于本文件

[bookmark: _Toc78716244][bookmark: OLE_LINK40]3.1 温室气体 greenhouse gas；GHGGHG）
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。
注：本文件涉及的温室气体包含二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等。
[bookmark: OLE_LINK1][来源：GB/T 32150-2025,3.1,有修改]
[bookmark: OLE_LINK41]3.2 温室气体排放   greenhouse gas emission
向大气层中释放温室气体的活动。
[来源：GB/T 32150-2025,3.6]
3.3 报告主体 reporting entity
具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。
[来源：GB/T 32150-2025，3.2]
3.4 稀土催化材料生产企业 rare earth catalytic materials production enterprise
以铈锆复合氧化物、稀土锰锆复合氧化物、稀土锰复合氧化物等稀土催化材料生产为主营业务的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[bookmark: OLE_LINK42]3.5 化石燃料燃烧排放 fossil fuel combustion emission
化石燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。
[来源：GB/T 32150—2025, 3.7]
[bookmark: OLE_LINK43]3.6 过程排放  process emission 
除化石燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。
[bookmark: OLE_LINK3][来源：GB/T 32150-2025，3.8]
[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc78716264]3.7 购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat
企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳等温室气体排放。
注：热力包括蒸汽、热水等。
[来源：GB/T 32150-2025，3.9，有修改]
3.8 输出的电力、热力产生的排放  emission from exported electricity and heat
企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳等温室气体排放。
[来源：GB/T 32150-2025，3.10，有修改]
[bookmark: bookmark23]3.9 活动数据 activity data ；AD
    活动水平数据
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。
注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。
[来源：GB/T 32150—2025，3.12]
3.10 排放因子 emission factor；EF
表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。
[bookmark: OLE_LINK58][来源：GB/T 32150—2025，3.13]
3.11 碳氧化率 carbon oxidation ratio
化石燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。
[来源：GB/T 32150—2025，3.14]
3.12 全球变暖潜势 global warming potential；GWP
将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。
[bookmark: OLE_LINK59][来源：GB/T 32150—2025，3.15]
3.13 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent；CO2e
在辐射强迫上与某种温室气体相当的二氧化碳的量。
注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。
[来源：GB/T 32150—2025，3.16]

4 核算边界
4.1通则
4.1.1 报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。稀土催化材料生产企业生产系统包括主要生产系统（含溶料配料、合成、过滤洗涤、干燥焙烧、分散分级、检验包装等）、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统。稀土催化材料生产企业温室气体排放核算边界见附录A中的图A。
[bookmark: _Hlk239790292]4.1.2 稀土催化材料生产企业主要生产系统包括溶料配料、合成、过滤洗涤、干燥焙烧、分散分级、检验包装等，辅助生产系统包括供电、供热、供水、供气、环保设施、机修、库房、质检分析、厂内运输等，辅属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和为生产服务的部门和单位（如职工食堂、职工宿舍、车间浴室和保健站等）。
4.1.3 如果报告主体除稀土催化材料产品外还存在其他生产活动，并存在本文件未涵盖的温室气体排放环节，还应按照其他相关行业的企业温室气体排放核算和报告要求，一并进行核算并汇总报告。
[bookmark: OLE_LINK45]4.1.4 稀土催化材料生产企业的温室气体排放核算和报告核算范围包括以下部分或全部排放：化石燃料燃烧排放、过程排放，购入的电力、热力产生的排放，输出的电力、热力产生的排放和制备过程中产生废弃物处理的排放等。
4.1.5 设备检修、开停期间消耗的能源，应核算温室气体排放量。
4.1.6 报告主体宜单独核算碳捕集、利用与封存、碳汇等其他碳减排情况。报告主体法人边界或工序涉及外包、生物质燃料情况的，宜单独核算其产生的温室气体排放量。涉及外购耗能工质对应的温室气体排放情况宜单独核算。国家和地方政策另有说明的除外。
4.1.7 稀土催化材料生产企业温室气体核算报告期原则上为上一自然年度或财务年度。
4.2 工序核算边界
4.2.1 工序核算边界包括与工序相关的主要生产系统及相关辅助生产系统，不包括附属生产系统。
4.2.2 稀土催化材料生产企业宜分别对报告主体内各生产工序产生的温室气体排放量进行核算。
4.3核算和报告范围
4.3.1化石燃料燃烧排放
[bookmark: _Hlk239790458]稀土催化材料生产企业消耗的化石燃料燃烧排放包括煤、油、气等燃料在各种类型的固定燃烧设施（如焙烧窑、工业锅炉、生物质锅炉等固定燃烧设备）和移动燃烧设施（如厂内运输车辆及厂内搬运设备等）中发生氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。
4.3.2过程排放
[bookmark: OLE_LINK57]稀土催化材料生产企业所涉及的过程排放主要是含碳原料、辅料等在溶料配料、合成、干燥焙烧等工序的分解及有机物挥发导致的温室气体排放，如含碳的稀土化合物、非稀土化合物等物料溶解过程温室气体排放和沉淀物焙烧所产生的温室气体排放等。
如果企业对其过程所产生的二氧化碳进行回收利用，则在核算结果中予以扣除。
4.3.3购入的电力、热力产生的排放
稀土催化材料生产企业消费的购入电力和热力（蒸汽、热水）所对应的温室气体排放。
4.3.4 输出的电力、热力产生的排放
稀土催化材料生产企业输出的电力和热力（蒸汽、热水）所对应的温室气体排放。
4.3.5  废弃物处理处置排放
    稀土催化材料生产企业所涉及的废弃物处理处置排放主要包括：
a) 废水处理排放：产生的工业废水在厌氧处理过程中产生的甲烷排放。
b) 废气处理排放：
1） 二氧化碳排放：产生的废气（包括反应釜、干燥塔或其他气体收集系统产生的有机气体）经焚烧处理产生的二氧化碳排放；
2） 氧化亚氮排放：生产过程使用或产生的含氮物质（如硝酸、硝酸盐、亚硝酸、亚硝酸盐等）反应或分解（进入尾气处理系统前或在尾气处理系统中）产生、并最终通过尾气处理系统排放导致的氧化亚氮排放。
c) 固体废物处理排放：产生的固体废物采用焚烧法处理过程中产生的二氧化碳排放。
5 计量与监/检测要求
5.1 参数识别
稀土催化材料生产企业温室气体排放计量与监/检测参数应按表1识别。
表1 稀土催化材料生产企业温室气体排放计量与监/检测参数识别
	排放源名称
	具体的排放量
	计量与监/检测参数类型
	计量与监/检测方法

	化石燃料燃烧排放
	化石燃料燃烧产生的温室气体排放
	化石燃料消耗量
	衡器、液体流量计、气体流量计等计量器具

	
	
	低位发热量
	GB/T 213、GB/T 384、GB/T 22723、GB/T 11062

	过程排放
	含碳的稀土化合物、非稀土化合物等物料溶解过程温室气体排放
	原辅料消耗量
	衡器等计量器具

	
	
	原辅料含碳量
	供应商提供、实测值等

	
	[bookmark: OLE_LINK61]沉淀物焙烧所产生的温室气体排放
	沉淀物产量
	衡器等计量器具

	
	
	沉淀物碳含量
	企业自行检测或外送资质机构检测

	废弃物处理处置排放
	废水处理排放
	工业废水在厌氧处理过程中产生的甲烷排放
	废水处理量、甲烷回收量
	液体流量计、气体流量计

	
	
	
	废水化学需氧量、甲烷修正因子
	检测报告

	
	废气处理排放
	有机废气焚烧处理产生的二氧化碳排放
	有机废气处理量
	气体流量计

	
	
	
	废气总烃质量浓度、废气有机物碳氧化率
	检测报告

	
	
	含氮物质反应或分解产生的氧化亚氮排放
	废气排放量
	气体流量计

	
	
	
	氧化亚氮排放浓度
	检测报告

	
	固体废物处理排放
	固体废物采用焚烧法处理过程中产生的二氧化碳排放
	固体废物焚烧量
	衡器

	
	
	
	固体废物碳含量、矿物碳在碳总量中的比例、燃烧效率
	检测报告

	


购入和输出的电力、热力产生的排放
	购入和输出的电力产生的二氧化碳排放
	购入和输出电量
	电表或结算发票

	
	购入和输出的热力产生的二氧化碳排放
	购入和输出的蒸汽量、蒸汽温度、蒸汽压力
	流量仪表、温度仪表、压力仪表

	
	
	购入和输出的热水量、热水温度
	流量仪表、温度仪表



5.2 化石燃料消耗量计量与监/检测要求
5.2.1 化石燃料消耗量计量监测要求
稀土催化材料生产企业化石燃料消耗量的计量与监/检测要求应符合表2的要求。
表2 化石燃料消耗量计量与监/检测要求
	燃料类型
	计量器具
	准确度等级
	计量设备溯源方式
	溯源频次
	计量频次
	记录频次

	固态燃料
	非自动衡量器
	0.1
	检定
	[bookmark: OLE_LINK60]1次/12个月
	每批
	每批

	
	连续累计自动衡器（皮带秤）
	0.5
	检定
	1次/12个月
	连续
	每月

	液态燃料
	液体流量计
	成品油：0.5
重油、渣油及其他：1.0
	检定/校准
	1次/12个月
	每批
	每批

	气体燃料
	气体流量计
	2.0
	检定/校准
	1次/12个月
	连续
	每月



5.2.2 低位发热量检测要求
燃油和燃气的低位发热量检测应按照 GB/T 384、GB/T 22723 执行。
5.3 过程排放的计量与监/检测要求
5.3.1 过程排放涉及原辅料消耗量的计量与监测要求
稀土催化材料生产企业原辅材料（特别是含碳化合物，如碳酸盐等）的消耗量应使用衡器计量，并记录每批次进货量，每月至少统计一次消耗量，并做好相应的台账。
5.3.2 过程排放的计量器具与监测要求
稀土催化材料生产企业应购买符合 GB/T 23111 要求或符合其他相关计量要求的计量衡器。
5.4 废弃物处理处置排放的计量与监/检测要求
[bookmark: OLE_LINK62]5.4.1 废水处理排放计量与监/检测要求
[bookmark: OLE_LINK63]废水处理排放计量与监/检测应符合表3的要求。

表3 废水处理量计量与监/检测要求
	[bookmark: OLE_LINK64]计量类别
	计量器具
	准确度等级
	计量设备
溯源方式
	溯源频次
	计量频次
	记录频次

	废水处理量
	液体流量计
	1.0
	检定/校准
	1次/12个月
	连续
	每月

	甲烷回收量
	气体流量计
	2.0
	检定/校准
	1次/12个月
	连续
	每月



[bookmark: OLE_LINK65]5.4.2 废气处理排放计量与监/检测要求
废气处理排放计量与监/检测应符合表4的要求，其中废气处理量与排放量的计量器具应符合GB/T 32201的规定。
表4 废气处理量计量与监/检测要求
	计量类别
	计量器具
	准确度等级
	计量设备
溯源方式
	溯源频次
	计量频次
	记录频次

	废气处理量
	气体流量计
	2.0
	检定/校准
	1次/12个月
	连续
	每月

	废气排放量
	气体流量计
	2.0
	检定/校准
	1次/12个月
	连续
	每月



5.4.3 固体废物处理排放计量与监/检测要求
固体废物处理排放计量与监/检测应符合表5的要求，其中固体废物处理量与排放量的计量器具应符合GB/T 23111的规定。
表5 固体废物处理量计量与监/检测要求
	计量类别
	计量器具
	准确度等级
	计量设备
溯源方式
	溯源频次
	计量频次
	记录频次

	固体废物处理量
	非自动衡器
	0.1
	检定
	1次/12个月
	每批
	每批



5.5 购入和输出电力及热力计量要求
5.5.1 购入和输出电力的计量要求
稀土催化材料生产企业应按 GB 17167、GB/T 20902的要求配备电表。
5.5.2 购入和输出热力的计量要求
稀土催化材料生产企业应按 GB 17167、GB/T 20902 的要求配备热力计量器具。
5.6 计量与监/检测管理要求
稀土催化材料生产企业应加强计量监/检测管理工作，包括但不限于：
a) 设立专人负责能源计量器具的管理，包括计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修及报废等；
b) 温室气体排放计量器具的检定、校准、维修及相应管理人员应具备相应的能力；
c) 建立计量器具一览表，表中应列出计量器具的名称、规格型号、准确度等级、生产厂家、出厂标号、本单位管理编号、安装使用地点、校准状态、下次校准日期等；
d) 用能设备的设计和安装应符合 GB/T 6422、GB/T 15316 中关于用能设备的能源监测要求；
e) 企业应建立计量器具档案，包括但不限于：
1）计量器具使用说明书；
2）计量器具出厂合格证；
3）计量器具有效的检定 (测试、校准) 证书；
4）计量器具维修记录；
5）计量器具其他相关信息。
f) 计量器具凡属于自行校准且自行规定校准间隔的，应有现行有效的受控文件作为依据；
g) 计量器具应定期检定（校准），凡经检定（校准）不符合要求或超过检定周期的计量器具不应使用，属于强制检定的计量器具，其检定周期应遵守有关计量法律法规的规定；
h) 在用的计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。
6 核算步骤与核算方法
6.1核算步骤
报告主体进行企业碳排放核算和报告的工作流程包括以下步骤：
a) [bookmark: bookmark24]确定核算边界，包括企业边界和工序边界；
b) 识别温室气体排放源；
c) [bookmark: bookmark25]制订数据质量和控制计划；
d) 选择和收集活动数据；
e) 选择和获取排放因子数据；
f) [bookmark: bookmark26]分别计算企业化石燃料燃烧排放量、过程排放量、购入和输出的电力及热力产生的排放量、废弃物处理处置排放量（如有）；
g) 计算与汇总企业温室气体排放总量。
[bookmark: bookmark27][bookmark: _Hlk74868373][bookmark: OLE_LINK46]6.2核算方法
6.2.1温室气体排放总量
[bookmark: OLE_LINK47]稀土催化材料生产企业的温室气体排放总量等于企业边界内所有的化石燃料燃烧产生的温室气体排放量、生产过程产生的温室气体排放量、废弃物处理处置产生的温室气体排放量及企业购入的电力、热力产生的温室气体排放量之和，同时扣除输出的电力、热力产生的温室气体排放量，按公式（1）进行计算：

[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK4]E =E燃烧+E过程+ E废弃物+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热                    (1)
式中：
[bookmark: OLE_LINK27]E  ——报告主体的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E燃烧——报告主体的化石燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E过程——报告主体过程排放产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E废弃物——报告主体废弃物处理处置产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E购入电——报告主体购入的电力消费产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E购入热——报告主体购入的热力消费产生的的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E输出电——报告主体输出的电力消费产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E输出热——报告主体输出的热力消费产生的的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。

6.2.2化石燃料燃烧排放
6.2.2.1计算公式
[bookmark: OLE_LINK28]报告主体的化石燃料燃烧活动产生的二氧化碳排放量是企业核算和报告期内各种燃料燃烧产生的温室气体排放量的加总，按式(2)计算：
                             （2）
式中：
——化石燃料燃烧产生的温室气体排放量总和，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
——化石燃料类型代号；
——第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)；
——第i种化石燃料的温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吉焦(tCO2e/GJ)；
6.2.2.2活动数据获取
6.2.2.2.1 活动数据计算
化石燃料燃烧的活动数据是核算和报告期内各种燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按式(3) 计算：
                                   (3)
式中：
——核算和报告期内第种化石燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)；
i——燃料类型代号；
——核算和报告期内第种燃料的消耗量；对固体或液体燃料，单位为吨(t)；对气体燃料，单位为万标立方米(104 Nm3)
——核算和报告期内第种化石燃料的平均低位发热量；对固体和液体燃料，单位为吉焦每吨 (GJ/t)；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米(GJ/104Nm3)。
o
注：本文件中的气体标准状况是大气压力为101.325kPa，温度为273.15K（0 ℃）
6.2.2.2.2化石燃料消耗量
     化石燃料的消耗量应根据企业在核算和报告年度内的能源消费台账或统计报表等来确定。
6.2.2.2.3低位发热量
具备条件的企业可开展实测或委托有资质的专业机构进行检测，也可采用与相关方结算凭证中提供的检测值。如采用实测，化石燃料低位发热量检测应遵循GB/T 213、GB/T 384、GB/T11062等相关标准的规定执行。不具备条件的企业可采用本文件提供的化石燃料平均低位发热量缺省值，见附录B中表B.1。
6.2.2.3排放因子数据获取
6.2.2.3.1 计算公式
化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子按式(4)计算：
[bookmark: OLE_LINK77]                                  (4)
式中：
——第种化石燃料的温室气体排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吉焦(tCO2e/GJ)；
i——燃料类型代号；
——第种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦(tC/GJ)；
——第种化石燃料的碳氧化率，以％表示；
——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
6.2.2.3.2 单位热值含碳量
企业可根据自身条件，选取以下方法：采用附录B中表B.1提供的化石燃料单位热值含碳量的缺省值；具备条件的企业可对单位热值含碳量开展实测，或委托有资质的专业机构进行检测，也可采用与相关方结算凭证中提供的检测值。
6.2.2.3.3 碳氧化率
企业可参考附录B中表B.1提供的常用化石燃料碳氧化率的缺省值。
[bookmark: OLE_LINK44]6.2.3过程排放
6.2.3.1计算公式
[bookmark: _Hlk100441462]稀土催化材料生产企业的生产过程产生的温室气体排放量，主要是含碳原料酸溶解、及焙烧工序的分解（如稀土碳酸盐、锆碳酸盐、有机添加剂等）、含碳辅料（如碳酸盐沉淀剂）沉淀和焙烧过程分解等。进一步说生产过程产生的温室气体排放量包括：碳氢化合物为原料使用过程分解产生的温室气体排放量和碳酸盐为原辅料使用过程分解产生的温室气体排放量。按公式（5）进行计算。
                         (5)
式中：
——核算和报告期内生产过程温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
——核算和报告期内的碳氢化合物原料产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
——核算和报告期内碳酸盐原辅料产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。
[bookmark: OLE_LINK2]6.2.3.2 碳氢化合物原料产生的温室气体排放
    碳氢化合物原料产生的温室气体排放量，根据原料输入的碳量以及产品输出的碳量采用碳质量平衡法计算，按公式（6）进行计算。
                  (6)
式中：
— 核算和报告年度内生产过程产生的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
r  — 进入的含碳原辅料种类，如具体品种的含碳的碳氢化合物原料、具体品种的碳酸盐（含碳酸氢盐）原辅料等；
— 核算和报告年度内生产过程的含碳原辅料r的投入量，对固体或液体原料，单位为吨(t)；对气体原料，单位为万标立方米(104Nm3)；
— 核算和报告年度期内的含碳原辅料r的含碳量，对固体或液体原料，单位为吨碳每吨(tC/t)；对气体原料，单位为吨碳每万标立方米(104Nm3)；
[bookmark: _Hlk210032553]— 核算和报告年度内的含碳产品p的产量，对固体或液体产品，单位为吨(t)； 
p  — 核算和报告年度内的含碳产品种类，包括各种具体名称的主产品、联产产品、副产品等；
[bookmark: _Hlk210032559]— 核算和报告年度内的碳产品p的含碳量，对固体或液体产品，单位为吨碳每吨(tC/t)；
— 二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
6.2.3.3活动数据获取
以企业台账或统计报表为据，分别确定原辅料投入量、含碳产品产量以及其他含碳输出物的活动数据。
对其他原料、含碳产品或含碳输出物的含碳量，有条件的企业，可委托有资质的专业机构定期检测各种原辅料和产品的含碳量，企业如果有满足资质标准的检测单位也可自行检测。其中对固体或液体，企业可按每天每班取一次样，每月将所有样本混合缩分后进行一次含碳量检测，并以分月的活动数据加权平均作为含碳量。
对无条件实测含碳量的，可以根据物质成分或纯度以及每种物质的化学分子式和碳原子的数目来计算。
6.2.4废弃物处理处置排放
6.2.4.1 计算公式
稀土催化材料生产企业的废弃物处理处置排放量按公式（7）进行计算。
                         (7)
式中：
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK68]—— 报告主体废弃物处理处置过程产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
—— 报告主体的废水厌氧处理过程产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
—— 报告主体的废气收集和处理过程产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
—— 报告主体的固体废物类处理过程产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)。
6.2.4.2废水处理排放
[bookmark: OLE_LINK76]6.2.4.2.1 计算公式
     稀土催化材料生产企业的废水处理温室气体排放量是核算期内各种废水厌氧处理产生的甲烷排放量之和，按公式（8）计算。
 ………………….（8）

式中：
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK84]   —— 报告主体的废水厌氧处理过程产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
[bookmark: OLE_LINK73]W  —— 报告主体的厌氧处理的废水量，单位为立方米（m3）；
COD进   ——厌氧处理系统进口废水的化学需氧量浓度，单位为千克化学需氧量每立方米（kgCOD/m3）；
COD出  ——厌氧处理系统出口废水的化学需氧量浓度，单位为千克化学需氧量每立方米（kgCOD/m3）；
[bookmark: OLE_LINK74]S ——以污泥方式清除掉的有机物总量，单位为千克化学需氧量（kgCOD）；
[bookmark: OLE_LINK75]EFCH4  ——甲烷的排放因子，单位为千克甲烷每千克化学需氧量（kgCH4/kgCOD）；
R ——甲烷回收量，单位为吨甲烷（tCH4）；
GWPCH4 ——甲烷的全球变暖潜势值，取值为27.9；
注：甲烷的全球变暖潜势值来源自IPCC第六次评估报告。
6.2.4.2.2 活动数据获取
[bookmark: OLE_LINK88]厌氧处理的废水量是指核算和报告期内进入厌氧废水处理系统的废水量，应根据企业台账或统计报表确定。对于厌氧处理系统进口废水化学需氧量浓度和厌氧处理系统出口废水化学需氧量浓度，企业可自行检测或委托有资质的专业机构定期检测。检测按HJ 377、HJ/T 399或 HJ 828的规定进行。采用检测化学需氧量浓度的年度平均值。
以污泥方式清除掉的有机物总量采用企业计量数据。若企业无法统计，可使用缺省值为0。
甲烷回收量采用企业计量数据，或根据企业台账、统计报表来确定。

6.2.4.2.3 排放因子数据获取
甲烷的排放因子按公式（9）计算。
[bookmark: OLE_LINK78]                                  (9)
式中：
[bookmark: OLE_LINK79]  ———甲烷的排放因子，单位为千克甲烷每千克化学需氧量（kgCH4/kgCOD）；
[bookmark: OLE_LINK80]B0  ———废水厌氧处理系统的甲烷生产潜力，单位千克甲烷每千克化学需氧量（kgCH4/kgCOD）；
MCF  ————甲烷修正因子。
    对于废水厌氧处理系统的甲烷生产潜力，宜使用国家公布的数据，如果没有，则采用本文件的推荐值0.25 kgCH4/kgCOD。
    对于甲烷修正因子，具备条件的企业宜开展实测，或委托有资质的专业机构进行检测，或采用本文件的推荐值0.5。
6.2.4.3 废气处理排放
6.2.4.3.1 计算公式
稀土催化材料生产企业的废气处理温室气体排放量是核算期内废气收集和处理产生的二氧化碳和氧化亚氮排放的二氧化碳当量之和。按公式（10）~公式（12）计算。
                         (10)
                  (11)
                 (12)
式中：
[bookmark: OLE_LINK91]—— 报告主体的废气处理过程产生的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
 —— 报告主体的有机废气经焚烧处理过程产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
 —— 报告主体的有机废气收集或处理产生的氧化亚氮排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK92] —— 废气收集系统y的废气处理量，单位为立方米（m3）;
报告主体的有机废气经焚烧处理过程产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
 —— 废气收集系统y的废气的总烃质量浓度（以甲烷计），单位为毫克每立方米（mg/m3）;
 —— 废气收集系统y的废气中有机物的碳氧化率，单位为百分号（%）;
  —— 二氧化碳与甲烷的相对分子质量之比；
 —— 废气收集系统y的废气排放量，单位为立方米（m3）;
ф —— 废气收集系统y的氧化亚氮排放浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）;;
 —— 氧化亚氮的全球变暖潜势，取值为273；
y  —— 废气收集系统编号。
注：氧化亚氮的全球变暖潜势值来源于ICPP第六次评估报告（2021）。
6.2.4.3.2 活动数据获取
[bookmark: OLE_LINK94]废气处理量是指核算和报告期内废气处理总量，废气排放量是指核算和报告期内废气排放总量，应根据企业台账或统计报表确定。
6.2.4.3.3 排放因子数据获取
    废气的总烃质量浓度采用检测数据。总烃质量浓度的检测按HJ 38、HJ 1021、HJ 1331或HJ 1332的规定进行。废气中有机物的碳氧化率数据宜使用国家公布的数据，如果没有，则采用本文件的推荐值100%。
氧化亚氮的排放浓度采用检测数据。企业可自行或委托有资质的第三方机构遵照ISO 21258、清洁发展机制（Clean Development Mechanism, CDM）方法学工具TOOL 08或其他方法检测氧化亚氮浓度。没有检测条件的企业，按照氮元素质量守恒计算氧化亚氮排放浓度。
6.2.4.4 固体废物处理排放
6.2.4.4.1 计算公式
稀土催化材料生产企业的固体废物处理温室气体排放量是核算期内各种固体废物在焚烧处理过程中产生的二氧化碳排放总量，按公式（13）进行计算。
                  (13)
式中：
 —— 报告主体的固体废物处理过程产生的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
  —— 固体废物处理系统z的固体废物的焚烧量，单位为吨（t）;
   —— 固体废物处理系统z的固体废物的碳含量质量分数，单位为百分号（%）;
[bookmark: OLE_LINK93] —— 固体废物处理系统z的固体废物中矿物碳在碳总量中的比例，单位为百分号（%）;
 —— 固体废物处理系统z的固体废物焚烧的燃烧效率，单位为百分号（%）;
  —— 二氧化碳与碳的相对分子质量之比;
z  —— 固体废物处理系统编号。
   6.2.4.4.2 活动数据获取
固体废物的焚烧量是指核算和报告期内各种固体废物焚烧总量，应根据企业台账或统计报表确定。
6.2.4.4.3 排放因子数据获取
可采用表B.2 提供的固体废物中的碳含量、固体废物中矿物质碳在碳总量中的比例、固体废物焚烧燃烧效率的缺省值。具备条件的企业可自行或委托有资质的专业机构定期进行实测。

[bookmark: OLE_LINK17].2.5购入的电力、热力产生的排放
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark58]6.2.5.1计算公式
a) [bookmark: bookmark61][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]稀土催化材料生产企业购入的电力所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放量按公式(14)计算：
                   (14)
式中：
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]——核算和报告期内购入的电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2)；
——核算和报告期内的外购电力电量，单位为兆瓦时(MWh)；
[bookmark: _Hlk98977846]——区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时(tCO2/MWh)；
GWPC02——二氧化碳全球变暖潜势，取值为l。

b) [bookmark: bookmark65][bookmark: OLE_LINK31]稀土催化材料生产企业购入的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按公式(15)计算：
[bookmark: OLE_LINK7]                      (15)
式中：
——核算和报告期内购入的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量 (tCO2e)；
[bookmark: OLE_LINK8]——核算和报告期内的外购热力，单位为吉焦(GJ)；
——热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吉焦(tCO2e/GJ)； 
GWPC02——二氧化碳全球变暖潜势，取值为l。
以质量单位计量的蒸汽可按式（16）转换为热量单位。
                        (16)
式中：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]       ADst——蒸汽的热量，单位为吉焦(GJ)；
[bookmark: OLE_LINK14]       Mast——蒸汽的质量，单位为吨（t）；
[bookmark: OLE_LINK9]       Enst——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的焓值，取值可参考附录D，单位为千焦每千克（kJ/kg）；
[bookmark: OLE_LINK15]      83.74——水温为20℃时的焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）。
[bookmark: OLE_LINK18]以质量单位计量的水热可按公式（17）转换为热量单位。
                        (17)
    式中：
     ADw——热水的热量，单位为吉焦(GJ)；
     Maw——热水的质量，单位为吨（t）；
[bookmark: OLE_LINK16]     Tw——热水的温度，单位为摄氏度（℃）；
20——常温下水的温度，单位为摄氏度（℃）；
4.1868——水在常温下的比热，单位为千焦每千克摄氏度[kJ/(kg.℃)]。
[bookmark: bookmark66]6.2.5.2活动数据获取
[bookmark: bookmark71]a) 企业核算和报告期内的外购电力活动数据应以结算电表为准，也可采用供应商提供的电费发票或者结算单等结算凭证中的数据。
b）企业核算和报告期内的外购热力活动数据应以结算热力表或计量表为准，也可采用供应商提供的供热量发票或者结算单等结算凭证中的数据。
6.2.5.3排放因子数据获取
[bookmark: bookmark72][bookmark: _Hlk239790773]a）	如果涉及使用外购非化石能源电力，其排放因子的取值原则及证明文件应按照附录C的要求进行；如果不涉及使用外购非化石能源电力，应根据报告主体生产所在区域对应国家主管部门最近年份公布的相应区域电网排放因子。
[bookmark: bookmark73]b）	热力排放因子优先采用供热单位的实测值，也可按推荐值0.11 tCO2/GJ计算，也可釆用政府主管部门发布的官方数据。
[bookmark: OLE_LINK32]6.2.6输出的电力、热力产生的排放
[bookmark: OLE_LINK19]6.2.6.1计算公式
a) [bookmark: OLE_LINK34]稀土催化材料生产企业输出的电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量按式(18)计算：
                   (18)
式中：
——输出的电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
——核算和报告期内的输出电力，单位为兆瓦时(MWh)；
——区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳当量每兆瓦时(tCO2e/MWh)；
GWPC02——二氧化碳全球变暖潜势，取值为l。
b) [bookmark: OLE_LINK35]企业输出的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按式(19)计算：
                      (19)
式中：
——输出的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量 (tCO2)；
——核算和报告期内的输出热力，单位为吉焦(GJ)；
——热力的排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吉焦(tCO2e/GJ)； 
GWPC02——二氧化碳全球变暖潜势，取值为l。
以质量单位计量的蒸汽可按式（16）转换为热量单位。以质量单位计量的水热可按公式（17）转换为热量单位。
6.2.6.2活动数据获取
[bookmark: OLE_LINK20]    输出电力、热力的活动数据获取同6.2.5.2要求。
6.2.6.3排放因子数据获取
    输出电力、热力的排放因子数据获取同6.2.5.3要求。
7 数据质量管理
[bookmark: OLE_LINK36]报告主体应加强温室气体排放数据质量管理工作，包括但不限于：
[bookmark: bookmark74]a）	建立企业温室气体排放核算与报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业温室气体排放核算与报告工作；
[bookmark: bookmark75]b）	根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业温室气体排放源一览表，对于不同等级的排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求；
[bookmark: bookmark76]c）	依照GB17167对现有监测条件进行评估，不断提升自身的监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；
[bookmark: bookmark77]d）	建立健全温室气体排放数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理；
[bookmark: bookmark78]e）	建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验,对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。
[bookmark: _Hlk75550192]8报告内容和格式
8.1  通则
报告内容应包含报告主体基本信息、温室气体排放量、活动数据及其来源、排放因子数据及其来源，其报告格式模板件附录D。
8.2 报告主体基本信息
报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、核算周期、核算周期内产品产量、所述行业、统一社会信用代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。
对企业法人边界、产品及工艺流程、核算边界划分以及温室气体源流和排放源识别情况进行详细说明（必要时请附表和附图）。
8.3 温室气体排放量
报告主体应报告企业年度温室气体排放总量，并分别报告化石燃料燃烧排放量、过程排放量、废弃物处理处置排放量及购入和输出的电力、热力产生的排放量。此外，还宜报告其他重点说明的问题，如：生物质燃料燃烧产生的温室气体排放，含碳产品隐含碳对应的排放等。
8.4 活动数据及来源
报告主体应报告企业在报告年度或核算周期内用于工业生产的各种化石燃料的消耗量和对应的低位发热量、各种含碳原辅料的消耗量、固碳产品的产量、购入和输出的电力、热力等活动数据，并说明这些数据的来源。
报告主体若还从事稀土催化材料生产以外的其它产品生产活动，并存在本标准未涵盖的温室气体排放环节，则应按照其他相关行业的企业温室气体排放核算和报告要求，一并报告其活动数据及来源。
8.5 排放因子数据及来源
报告主体应报告企业在报告年度内各项活动数据所对应的以下排放因子，并说明它们的数据来源、参考出处、相关假设及其理由及数据来源说明：
a)  生产所使用的各种化石燃料的单位热值含碳量和碳氧化率数据；
b) 电力二氧化碳排放因子和热力二氧化碳排放因子数据。
报告主体从事稀土催化材料生产以外的其他产品生产活动，并存在本文件未涵盖的温室气体排放环节，则应按照其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求，一并报告其排放因子数据及来源。

8.6 真实性声明
报告主体应就报告的真实性做书面声明。

附录A
（资料性）
稀土催化材料生产企业 温室气体排放核算边界示意图
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21]稀土催化材料生产企业温室气体排放核算和报告范围包括：化石燃料燃烧排放、制备过程排放、废弃物处理处置排放、购入和输出的电力、热力产生的排放等。稀土催化材料生产过程排放：是指稀土催化材料生产企业在溶料配料、混合反应、固液分离、干燥焙烧、研磨粉碎、检验包装等工序后获得最终稀土催化材料产品所产生的温室气体排放。本文件中稀土催化材料包括铈锆复合氧化物、稀土锰锆复合氧化物、稀土锰复合氧化物。稀土催化材料生产企业温室气体排放核算边界示意图，见图A。
[bookmark: OLE_LINK37]
[image: ]


[bookmark: OLE_LINK38]图A 稀土催化材料生产企业温室气体排放核算边界示意图













附录B
（资料性）
相关参数缺省值
    相关参数缺省值见表B.1
表B.1  常用化石燃料相关参数缺省值
	燃料品种
	计量单位
	低位发热量
GJ/t或GJ/104Nm3
	单位热值含碳量
tC/GJ
	碳氧化率
%

	固态燃料
	无烟煤
	t
	22.867a
	0.02749b
	94b

	
	烟煤
	t
	23.076a
	0.02618b
	93b

	
	褐煤
	t
	14.759a
	0.02797b
	96b

	
	洗精煤
	t
	26.344c
	0.02541b
	87.8a

	
	洗中煤
	t
	8.363c
	0.02541b
	90a

	
	煤泥
	t
	12.545c
	0.02541b
	90a

	
	型煤
	t
	17.460a
	0.03356b
	93b

	
	焦炭
	t
	28.435c
	0.02942b
	93b

	
	石油焦
	t
	31.000a
	0.02750b
	98b

	液态燃料
	原油
	t
	41.816c
	0.02008b
	98b

	
	燃料油
	t
	41.816c
	0.02110b
	

	
	汽油
	t
	43.070c
	0.01890b
	

	
	柴油
	t
	42.652c
	0.02020b
	

	
	煤油
	t
	43.070c
	0.01960b
	

	
	液化天然气
	t
	51.498d
	0.01720b
	

	
	液化石油气
	t
	50.179c
	0.01720b
	

	
	炼厂干气
	t
	45.998c
	0.01820b
	

	
	石脑油
	t
	45.010a
	0.02000b
	

	
	煤焦油
	t
	33.453c
	0.02000b
	

	
	其他油品
	t
	40.190a
	0.02000b
	

	气态燃料
	天然气
	104 Nm3
	389.310c
	0.01532b
	99b

	
	焦炉煤气
	104 Nm3
	179.810c
	0.01358b
	

	
	高炉煤气
	104 Nm3
	37.680d
	0.01220b
	

	
	发生炉煤气
	104 Nm3
	52.270c
	0.01220b
	

	
	重油催化裂解煤气
	104 Nm3
	192.350c
	0.01220b
	

	
	重油热裂解煤气
	104 Nm3
	355.440c
	0.01220b
	

	
	焦炭制气
	104 Nm3
	163.080c
	0.01220b
	

	
	压力气化煤气
	104 Nm3
	150.540c
	0.01220b
	

	
	水煤气
	104 Nm3
	104.540c
	0.01220b
	

	注：以上数据在不同年度的核算时，取值来源最新文件。

	a据取值来源为《2005中国温室气体清单研究》
b据取值来源为《省级温室气体清单编制指南（试行）》
c据取值来源为《中国能源统计年鉴2023》
d值取值来源为GB/T2589-2020





表 B.2 电力、热力排放因子缺省值
	参数名称
	单位
	二氧化碳排放因子

	电力排放因子
	tCO2/MWh
	报告主体如果涉及使用外购非化石能源电力，其排放因子的取值原则及证明文件应按照附录C的要求进行；如果不涉及使用外购非化石能源电力，应选用最新发布的全国电力平均二氧化碳排放因子。

	热力排放因子
	tCO2/GJ
	0.11



表B.3 饱和蒸汽焓值缺省值
	压力
MPa
	温度
 ℃
	焓
kJ/kg
	压力
MPa
	温度
 ℃
	焓
kJ/kg

	0.001
	6.98
	2513.8
	0.050
	81.35
	2645.0

	0.002
	17.51
	2533.2
	0.060
	85.95
	2653.6

	0.003
	24.10
	2545.2
	0.070
	89.96
	2660.2

	0.004
	28.98
	2554.1
	0.080
	93.51
	2666.0

	0.005
	32.90
	2561.2
	0.090
	96.71
	2671.1

	0.006
	36.18
	2567.1
	0.10
	99.63
	2675.7

	0.007
	39.02
	2572.2
	0.12
	104.81
	2683.8

	0.008
	41.53
	2576.7
	0.14
	109.32
	2690.8

	0.009
	43.79
	2580.8
	0.16
	113.32
	2696.8

	0.010
	45.83
	2584.4
	0.18
	116.93
	2702.1

	0.015
	54.00
	2598.9
	0.20
	120.23
	2706.9

	0.020
	60.09
	2609.6
	0.25
	127.43
	2717.2

	0.025
	64.99
	2618.1
	0.30
	133.54
	2725.5

	0.030
	69.12
	2625.3
	0.35
	138.88
	2732.5

	0.04
	75.89
	2636.8
	0.40
	143.65
	2738.5

	0.45
	147.92
	2743.8
	3.00
	233.84
	2801.9

	0.50
	151.85
	2748.5
	3.50
	242.54
	2801.3

	0.60
	158.84
	2756.4
	4.00
	250.33
	2799.4

	0.70
	164.96
	2762.9
	5.00
	263.92
	2792.8

	0.80
	170.42
	2768.4
	6.00
	275.56
	2783.3

	0.90
	175.36
	2773.0
	7.00
	285.8
	2771.4

	1.00
	179.88
	2777.0
	8.00
	294.98
	2757.5

	1.10
	184.06
	2780.4
	9.00
	303.31
	2741.8

	1.20
	187.96
	2783.4
	10.0
	310.96
	2724.4

	1.30
	191.6
	2786.0
	11.0
	318.04
	2705.4

	1.40
	195.04
	2788.4
	12.0
	324.64
	2684.8

	1.50
	198.28
	2790.4
	13.0
	330.81
	2662.4

	1.60
	201.37
	2792.2
	14.0
	336.63
	2638.3

	1.40
	204.3
	2793.8
	15.0
	342.12
	2611.6

	1.50
	207.1
	2795.1
	16.0
	347.32
	2582.7

	1.90
	209.79
	2796.4
	17.0
	352.26
	2550.8

	2.00
	212.37
	2797.4
	18.0
	356.96
	2514.4

	2.20
	217.24
	2799.1
	19.0
	361.44
	2470.1

	2.40
	221.78
	2800.4
	20.0
	365.71
	2413.9

	2.60
	226.03
	2801.2
	21.0
	369.79
	2340.2

	2.80
	230.04
	2801.7
	22.0
	373.68
	2192.5





附录C
（规范性）
电力二氧化碳排放因子的取值原则及证明文件

C1 电力二氧化碳排放因子的取值原则
a)二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）采用生态环境部发布的数据，如有更新，采用其最新发布的数值；
b)通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的二氧化碳排放因子为零。
C2 证明文件
通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量，即以交易方式购买并实际执行、结算的电量，应提供发电与用电双方签订的市场化交易合同，以及由省级及以上电力交易机构出具的交易结算凭证，或中国可再生能源绿色电力证书（GEC）。交易结算凭证应载明在核算与报告周期内的月度结算电量及其项目类型、发电企业名称、用电企业名称等。GEC绿色电力证书载明的内容应包括项目名称、项目代码、项目类型、项目所在地、电量生产日期等。2023年1月1日之前投产的水电项目和核电可不提供绿色电力证书交易凭证。





















附录D
（资料性）
报告格式模板
稀土催化材料生产企业温室气体排放报告
[bookmark: _Hlk98979410]报告主体（盖章）:
报告年度：
编制日期： 年 月 日



本报告主体核算了    年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格，见表B.1~表B.4现将有关情况报告如下：
[bookmark: bookmark34]一、	报告主体基本情况
[bookmark: bookmark35]二、	温室气体排放量
[bookmark: bookmark36]三、	活动数据及来源说明
[bookmark: bookmark37]四、	排放因子数据及来源说明
五、其他报告信息
本企业承诺对本报告的真实性负责。


法定代表人（签字）:    
年      月     日

[bookmark: OLE_LINK54]表D.1报告主体    年二氧化碳排放量汇总表
	[bookmark: OLE_LINK53]排放源类型
	排放量  tCO2

	化石燃料燃烧产生的温室气体排放
	

	生产过程产生的温室气体排放
	

	废弃物处理处置产生的温室气体排放
	

	[bookmark: OLE_LINK24]购入的电力产生的温室气体排放
	

	购入的热力产生的二氧化碳排放
	

	输出的电力产生的二氧化碳排放
	

	输出的热力产生的二氧化碳排放
	

	报告主体温室气体排放总量
	不包括购入和输出的电力和热力产生的温室气体排放2
	

	
	包括购入和输出的电力和热力产生的温室气体排放
	

















表D.2 报告主体化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表
	排放
工序*
	排放类型  tCO2
	总排放量
tCO2

	
	化石燃料燃烧排放
	过程排放
	废气物处理排放
	购入电力排放
	购入热力排放
	输出电力排放
	输出热力排放
	

	溶解
	
	
	
	
	
	
	
	

	合成
	
	
	
	
	
	
	
	

	干燥
焙烧
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*以上工序仅为示例，不代表全部生产工序，报告主体可根据各自工序填写。






表D.3 报告主体化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表
	燃料品种
	消费量
t或104Nm3
	低位发热量
GJ/t或GJ/104Nm3
	单位热值含碳量
tC/Gj
	碳氧化率
%

	无烟煤
	
	数据
	数据来源
	
	

	烟煤
	
	
	[bookmark: OLE_LINK26]□实测值 □缺省值
	
	

	褐煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	焦炭
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	汽油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	柴油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	液化天然气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	液化石油气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	天然气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	其他能源品种
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	

	注：若其他能源品种的活动数据和排放因子存在一个以上不同来源，自行分行一一列明。
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[bookmark: OLE_LINK55]表D.4 报告主体过程排放对应的活动数据和排放因子数据一览表
	[bookmark: OLE_LINK56]碳流向
	物料名称
	AD
投入/产出量
(t 或 104Nm3)
	CC
含碳量
	Ei (=AD×CC)
排放量
（tCO2）

	
	
	
	数据
(tC/t 或 tC /104Nm3)
	来源
	

	碳输入b
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	固碳输出b
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	
	
	
	
	口检测值
口计算值
	

	E过程(=E碳输入-E固碳输出) 合计
	

	a报告主体如果从事稀土催化材料产品生产活动，还存在本部分未涵盖的碳排放环节，应自行加行报告。
b企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他含碳原料。





表D.5 报告主体购入和输出的电力和热力活动数据和排放因子数据一览表
	类型
	AD
购入量
(MWh 或 GJ)
	EF
排放因子
(tCO2/MWh 或 tCO2/GJ)
	GWPC02
二氧化碳全球变暖潜势
	E (=AD×EF×GWPC02)
排放量
（tCO2）

	购入电力
	
	
	1
	

	购入热力
	
	
	1
	

	输出电力
	
	
	
	

	输出热力
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