[bookmark: _Hlk100230372][bookmark: SectionMark0]
XB/T 221-202X

XB/T 221-202X
XB
   
中华人民共和国工业和信息化部  发 布

××××-××-××实施
××××-××-××发布
温室气体排放核算与报告要求  
LED稀土荧光粉生产企业
Requirements of the greenhouse gas emissions accounting and reporting —— LED Rare earth phosphor enterprises
(征求意见稿)

XB/T XXX-202X
                                        
中华人民共和国稀土行业标准
ICS. 77.120.99
CCS H 65

22


1

[bookmark: _Toc78716238]前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司、包头稀土研究院、厦门稀土材料研究所落实完成
本文件主要起草人： 
本文件为首次发布。





XB/T 221-202X

温室气体排放核算与报告要求  LED稀土荧光粉企业

1 [bookmark: _Toc78716241]范围
本文件规定了LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放量的核算步骤、核算边界和排放源、核算要求及排放量计算、数据质量管理要求、报告内容和格式。本文件适用于LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放量的核算与报告。
2 [bookmark: _Toc78716242]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
[bookmark: _Toc78716243]GB/T 213煤的发热量测定方法
GB/T 384石油产品热值测定法
GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 22723天然气能量的测定
GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则
3 术语和定义
[bookmark: _Toc78716244]GB/T32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
温室气体 greenhousegas
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、 波长在红外光谱内的辐射的气态成分。
注:本文件涉及的温室气体只包含二氧化碳(CO2 )。
[来源:GB/T32150—2015,3.1,有修改]
3.2 
温室气体排放 greenhousegasemission 
在特定时段内释放到大气中的温室气体总量(以质量单位计算)。
[来源:GB/T32150—2015,3.6
3.3
报告主体 Reporting entity
具有二氧化碳排等温室气体放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。
[GB/T 32150—2015，3.2]
3.4 
LED稀土荧光粉企业 Rare earth phosphor enterprises
以LED稀土荧光粉为主营业务的独立核算单位。
[bookmark: _Toc78716264][bookmark: bookmark19]3.5
过程排放 Process emission
在生产、废弃物处理处置过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。
[GB/T 32150—2015，3.8，有修改]
[bookmark: bookmark20]3.6
购入的电力、热力产生的排放 Emission from purchased electricity and heat
企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳等温室气体排放。
注：热力包括蒸汽、热水等。
[GB/T 32150—2015，3.9]
3.7
输出的电力、热力产生的排放 emissionfromexportedelectricityandheat
企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。
[来源:GB/T32150—2015，3.10]
[bookmark: bookmark23]3.8
活动数据 Activity data
导致二氧化碳等温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。
注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。
[GB/T 32150—2015，3.12]
3.9
排放因子 emission factor
表征单位生产或消费活动量的二氧化碳等温室气体排放的系数。
[GB/T 32150—2015，3.13]
3.10
碳氧化率 carbon oxidation rate
化石燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。
[GB/T 32150—2015，3.14，有修改]
4 核算步骤
报告主体开展企业温室气体排放核算和报告的工作流程包括以下步骤:
a) 确定核算边界，识别温室气体排放源；
b) 制定数据管理制度及数据质量控制方案；
c) 收集活动数据，选择和获取排放因子数据；
d) 分别计算化石燃料燃烧排放量，过程排放量,购入的电力、热力产生的排放量和输出的电力、热力产生的排放量；
e) 汇总企业温室气体排放总量；
f) 核算工作质量保证；
g) 编制温室气体排放报告。
5 核算边界和排放源 
5.1 核算边界 
5.1.1 报告主体应以LED稀土荧光粉生产为主营业务的法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统及附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位(如职工食堂、车间浴室、保健站等)。LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放核算边界示意图见附录A。
5.1.2 LED稀土荧光粉生产企业在生产过程中，其温室气体排放主要包括化石燃料燃烧排放，过程排放，购入的电力、热力产生的排放和输出的电力、热力产生的排放。 
5.1.3 报告主体从事LED稀土荧光粉产品生产以外的其他产品生产活动，并存在本文件未涵盖的温室气体排放环节，则应按照其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求进行核算并汇总报告，报告格式见附录B。
5.2 排放源
5.2.1 过程排放
LED稀土荧光粉生产过程中，原材料碳酸盐分解、石墨电极氧化等所产生的二氧化碳排放，见表1。
表1 LED稀土荧光粉过程排放分类
	序号
	产品类型
	过程排放名称

	１
	铝酸盐和硅酸盐
	原材料碳酸盐分解

	２
	氮（氧）化物
	原材料碳酸盐分解、石墨电极氧化



5.2.2 购入的电力、热力产生的排放
LED稀土荧光粉生产企业购入的电力和热力所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。
5.2.3 输出的电力、热力产生的排放
LED稀土荧光粉生产企业输出的电力和热力所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。
6 核算要求及排放量计算
6.1 温室气体排放总量
报告主体的温室气体排放总量按公式(1)计算:
E= E过程+E购入电-E输出电+E购入热-E输出热 ……………………(1)
式中: E———报告主体的温室气体排放总量,以吨二氧化碳(tCO2)计;
E过程———报告主体过程排放产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计;
E购入电———报告主体购入的电力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计;
E输出电———报告主体输出的电力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计;
E购入热———报告主体购入的热力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计;
E输出热———报告主体输出的热力产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计。
6.2 过程排放 
6.2.1计算公式 
报告主体过程排放产生的二氧化碳排放量是碳酸盐分解排放量、炭黑或石墨电极氧化排放量和生 产过程中消耗的二氧化碳量之和,按公式(5)计算:
E过程=E分解+E氧化+E直接 …………………………(5) 
式中: 
E分解 ———报告主体原料碳酸盐分解产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2 )计; 
E氧化 ———报告主体炭黑或石墨电极氧化产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2 )计; 
E直接 ———报告主体生产过程中消耗的二氧化碳量,以吨二氧化碳(tCO2 )计。 
报告主体生产过程中,原材料中的石灰石、白云石、纯碱等碳酸盐在高温、熔融状态将分解产生二氧化碳,其分解产生的二氧化碳量,按公式(6)计算:

                             （6）
式中:
r ———碳酸盐原料类型代号;
j ———碳酸盐类型代号;
Mr ———核算和报告期内第r种碳酸盐原料的消耗量,单位为吨(t);
MFr,j ———第r种碳酸盐原料中第j种碳酸盐的质量分数,%;
EFj ———第j种碳酸盐的二氧化碳排放因子,以吨二氧化碳每吨(tCO2 /t)计;
Fj ———第j种碳酸盐的分解比例,%。
报告主体生产过程中炭黑或石墨电极氧化产生的碳排放量按公式(7)计算:
                                  (4)
式中:
Q ———炭黑或石墨电极消耗量,单位为吨(t);
FR0 ———炭黑或石墨电极含碳量,%。
6.2.2 数据的监测与获取 
6.2.2.1 碳酸盐原材料、炭黑、石墨电极消耗量
企业应根据核算和报告期内失重秤、皮带秤等连续计量数据来确定碳酸盐原料、炭黑的消耗量;根据钢卷尺等计量数据来确定石墨电极消耗量。不具备连续计量条件的,采用原材料购销存台账中记录的消耗量。计量器具应确保在有效的检定/校准周期内,并符合JJG4、JJG195、JJG564、JJG1118的要求。 
6.2.2.2 原料中碳酸盐质量分数 
具备条件的企业宜开展实测,或委托专业机构进行检测。如采用实测,应按照GB/T210、 GB/T1606、GB/T3286.1、GB/T3286.9对每一批次原料进行检测,并取加权平均值。无实测或测定方法不符合要求时,优先采用供应商数据,供应商数据无法获得时按100%计算。 
6.2.2.3 碳酸盐二氧化碳排放因子 
企业宜采用附录C中的缺省值。 
6.2.2.4 碳酸盐分解比例 
碳酸盐的分解比例采用企业测量的数据,如缺少测量数据,按100%计算。 
6.2.2.5 炭黑、石墨电极含碳量 
炭黑、石墨电极含碳量采用企业测量的数据,如缺少测量数据,按100%计算。
6.3 购入的电力、热力产生的排放 
6.3.1 计算公式
式中: 购入的电力、热力产生的二氧化碳排放量通过报告主体购入的电量、热量与二氧化碳排放因子的乘积获得,分别按公式(8)和公式(9)计算:
E购入电 =AD购入电 ×EF电 …………………………(8)
E购入热 =AD购入热 ×EF热 …………………………(9

AD购入电 ———核算和报告期内购入的电量,单位为兆瓦时(MWh); 
EF电 ———电力的二氧化碳排放因子,以吨二氧化碳每兆瓦时(tCO2 /MWh)计; 
AD购入热 ———核算和报告期内购入的热量,单位为吉焦(GJ),以质量单位计量的蒸汽按公式(10)转 换为热量单位,以质量单位计量的热水按公式(11)转换为热量单位; 
EF热 ———热力的二氧化碳排放因子,以吨二氧化碳每吉焦(tCO2 /GJ)计。
以质量单位计量的蒸汽可按式(10)转换为热量单位。
ADst=Mast×(Enst-83.74)×10-3 式中: ……………………(10)
ADst ———蒸汽的热量,单位为吉焦(GJ); 
Mast ———蒸汽的质量,单位为吨(t); 
Enst ———蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的焓值,取值可参考附录D,单位为千焦每千克 (kJ/kg); 
83.74———水温为20℃时的焓值,单位为千焦每千克(kJ/kg)。
以质量单位计量的热水可按公式(11)转换为热量单位。ADw=Maw×(Tw-20)×4.1868×10-3 ……………………(11)
 式中: 
ADw ———热水的热量,单位为吉焦(GJ); 
Maw ———热水的质量,单位为吨(t); 
Tw ———热水的温度,单位为摄氏度(℃); 
20 ———常温下水的温度,单位为摄氏度(℃); 
4.1868———水在常温常压下的比热,单位为千焦每千克摄氏度[kJ/(kg·℃)]
6.3.2 数据的监测与获取 
6.3.2.1 购入电量
企业应按GB17167和GB/T24851的要求配备电能表。购入电量根据电能表记录的读数统计,读 数不可获取时采用结算凭证上的数据。电能表应确保在有效的检定/校准周期内,并符合电能表相关规 程标准的要求。 
6.3.2.2 电力二氧化碳排放因子 
报告主体应按照附录E确定相关电力二氧化碳排放因子。
6.3.2.3 购入热量 
企业应按GB17167和GB/T24851的要求配备热力计量器具。购入热量应采用流量表等记录的 计量数据,或结算凭证上的数据。流量表等计量器具应确保在有效的检定/校准周期内,并符合 JJG2063、JJG2064的要求。蒸汽温度与压力、热水温度数据采用计量或控制系统的监测数据的月度 算术平均值,数据无法获得时也可采用运行参数范围内的经验值。
6.3.2.4 热力二氧化碳排放因子 
热力二氧化碳排放因子优先采用供热单位的实测值,也可按0.11tCO2 /GJ计算。
6.4 输出的电力、热力产生的排放 
6.4.1 计算公式 
输出的电力、热力产生的二氧化碳排放量通过报告主体输出的电量、热量与二氧化碳排放因子的乘 积获得,分别按公式(12)和公式(13)计算:
E输出电 =AD输出电 ×EF电 …………………………(12)
E输出热 =AD输出热 ×EF热 …………………………(13)
式中:
AD输出电 ———核算和报告期内输出的电量,单位为兆瓦时(MWh); 
AD输出热 ———核算和报告期内输出的热量,单位为吉焦(GJ),以质量单位计量的蒸汽按公式(10)转换为热量单位,以质量单位计量的热水按公式(11)转换为热量单位。
6.4. 2 数据的监测与获取 
6.4.2.1 输出电量
输出电量的监测与获取同6.4.2.1要求。 
6.4.2.2 输出热量
输出热量的监测与获取同6.4.2.3要求。
7 数据质量管理要求 
报告主体应加强温室气体排放数据质量管理工作,包括但不限于: 
a) 建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度,包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作 周期和时间节点等;指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作; 
b) 根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分,并建立企业温室气体排放源 一览表,对于不同等级的排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求; 
c) 对现有监测条件进行评估,并参照附录F的模板制定相应的数据质量控制方案,包括对活动 数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测及获取要求;定期对计量器具、检测设备和在线 监测仪表进行维护管理,并记录存档; 
d) 建立健全温室气体排放数据记录管理体系,包括数据来源,数据获取时间以及相关责任人等信 息的记录管理; 
e) 建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验,对可能 产生的数据误差风险进行识别,并提出相应的解决方案。 
8 报告内容和格式 
8.1 通则 
报告内容应包括报告主体基本信息、温室气体排放量、活动数据及其来源和排放因子及其来源,报 告格式见附录B
8.2 报告主体基本信息   
报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、设计产能、排污许可证编 号、统一社会信用代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息、核算边界、主营产品、工艺流程、排放源 识别情况等。 
8.3 温室气体排放量 
报告主体应报告年度温室气体排放总量,并分别报告化石燃料燃烧排放量、过程排放量、购入的电 力、热力产生的排放量及输出的电力、热力产生的排放量。
8.4 活动数据及来源
报告主体应报告企业在报告年度内用于工业生产所使用的各种化石燃料的消耗量和对应低位发热 量、每种碳酸盐原料的消耗量和碳酸盐质量分数、炭黑和石墨电极的消耗量和含碳量、购入和输出的电 量和热量,并说明这些数据的来源。 报告主体从事LED稀土荧光粉生产以外的产品生产活动,并存在本文件未涵盖的温室气体排放环节,则应 按照其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求,一并报告其活动数据及来源。
8.5 排放因子数据及来源 
报告主体应报告企业在报告年度内下列排放因子:
a) 生产所使用的各种化石燃料的单位热值含碳量和碳氧化率数据;
b) 碳酸盐二氧化碳排放因子;
c) 电力二氧化碳排放因子和热力二氧化碳排放因子数据。 
报告主体从事LED稀土荧光粉生产以外的其他产品生产活动,并存在本文件未涵盖的温室气体排放环节,则应按照其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求,一并报告其排放因子数据及来源。
































附 录 A 
(资料性)
[image: ]LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放核算边界示意图
图A.LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放核算边界示意图



















附 录 B 
(资料性)
报告格式模板
LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放报告格式模板如下
  


LED稀土荧光粉企业温室气体排放报告







[bookmark: _Hlk98979410]报告主体（盖章）:
报告年度：
编制日期： 年 月 日




本报告主体核算了————年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格,见表B.1~表B.5。现将有关情况报告如下:
一、报告主体基本情况 

二、温室气体排放 

三、活动数据及来源说明 

四、排放因子数据及来源说明 

五、其他报告信息 
本企业承诺对本报告的真实性负责。













法定代表人或授权代表(签字): 年 月 日











表B.1报告主体    年碳排放量汇总表
	排放源类型
	排放量tCO2

	过程排放量/tCO2
	

	购入的电力产生的排放量/tCO2
	

	购入的热力产生的排放量/tCO2
	

	输出的电力产生的排放量/tCO2
	

	输出的热力产生的排放量/tCO2
	

	报告主体温室气体排放总量
	不包括购入的电力和热力产生的CO2排放量/tCO2
	

	
	包括购入的电力和热力产生的CO2排放量/tCO2
	



B.2 过程排放对应的活动数据和排放因子数据一览表

	项目
	参数名称
	量值
	单位

	过程排放
	白云石消耗量
	
	t

	
	白云石中碳酸盐质量分数
	
	%

	
	白云石二氧化碳排放因子
	
	tCO2 /t

	
	白云石分解比例
	
	%

	
	炭黑消耗量
	
	t

	
	炭黑含碳量
	
	%

	
	石墨电极消耗量
	
	t

	
	石墨电极含碳量
	
	%

	注：报告主体自行添加未在表中列出但企业实际消耗的碳酸盐品种






表B.3 购入和输出电量及电力二氧化碳排放因子

	项目
	电量
ＭＷｈ
	电力二氧化碳排放因子
tCO2/MWh

	购入
	
	

	输出
	
	

	a 若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源,自行分行一一列明。



表B.4 购入和输出热量及热力二氧化碳排放因子

	项目
	热量
GJ
	热力二氧化碳排放因子
tCO2/ＧＪ

	购入
	
	

	输出
	
	

	a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的电力来源,自行分行一一列明。
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附 录 C 
(资料性) 
相关参数缺省值
相关参数缺省值见表C
表C 常见碳酸盐排放因子缺省值
	碳酸盐
	常见来源
	相对分子质量
	排放因子（tCO2/t）

	CaCO3
	石灰石、方解石或文石
	100.0869
	0.43971

	MgCO3
	菱镁石
	84.3139
	0.52197

	CaMg(CO2)2
	白云石
	184.4008
	0.47732

	FeCO3
	菱铁矿
	115.8539
	0.37987

	Ca(Fe,Mg,Mn)(CO2)2
	铁白云石
	185.0225～215.6160
	0.40822～0.47572

	MnCO3
	菱锰矿
	114.9470
	0.38286

	Na2CO3
	碳酸钠或纯碱
	106.0685
	0.41492

	注：数据来源为《HandbookofChemistryandPhysics》。











附 录 D
(规范性) 
电力二氧化碳排放因子的取值原则及证明文件 
D.1 电力二氧化碳排放因子的取值原则 
  电力二氧化碳排放因子的取值原则如下: 
a) 全国电力平均二氧化碳排放因子(不包括市场化交易的非化石能源电量)采用生态环境部发布的数据,如有更新,采用其最新发布的数值; 
b) 通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的二氧化碳排放因子为零。 
D.2 证明文件 
通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量,即以交易方式购买并实际执行、结算的电 量,应提供发电与用电双方签订的市场化交易合同,以及由省级及以上电力交易机构出具的交易结算凭 证,或中国可再生能源绿色电力证书(GEC)。交易结算凭证应载明在核算与报告周期内的月度结算电 量及其项目类型、发电企业名称、用电企业名称等。绿色电力证书载明的内容应包括项目名称、项目代 码、项目类型、项目所在地、电量生产日期等。2023年1月1日之前投产的水电项目和核电可不提供绿 色电力证书交易凭证。






















附 录 E
(资料性)
 数据质量控制方案模板
LED稀土荧光粉生产企业温室气体排放数据质量控制方案模板如下。
 ****企业(或者其他经济组织)名称
 温室气体排放数据质量控制方案


	E.1 数据质量控制计划的版本及修订

	版本号
	制定(修订)时间
	制定(修订)时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	E.2 报告主体描述

	企业(或者其他经济组织) 名称
	

	地址
	
	
	

	统一社会信用代码 (组织机构代码)
	
	行业分类 (按核算标准分类)
	

	法定代表人
	姓名：
	电话：
	

	数据质量控制计划制定人
	姓名：
	电话：
	邮箱：

	报告主体简介
 1.单位简介
 (至少包括:成立时间、所有权状况、法定代表人、组织机构图和厂区平面分布图)


 2.主营产品
 (至少包括:主营产品的名称及产品代码)


 3.主营产品及生产工艺
 (至少包括:每种产品的生产工艺流程图及工艺流程描述,并在图中标明温室气体排放设施,对于涉及化学反应的工 艺需写明化学反应方程式
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	E.3 核算边界和主要排放设施描述

	1.报告主体法人边界的核算和报告范围描述

	2.主要排放设施

	2.1 与化石燃料燃烧排放相关的排放设施

	编号
	设施排放名称
	设施排放安装位置
	排放过程
	是否纳入配额管控范围

	
	
	
	
	

	2.2 与过程排放相关的排放设施

	编号
	设施排放名称
	设施排放安装位置
	排放过程
	是否纳入配额管控范围

	
	
	
	
	

	2.3 主要耗电/热的设施

	编号
	设施排放名称
	设施排放安装位置
	排放过程
	是否纳入配额管控范围

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk226535980]E.4 活动数据和排放因子的确定方式

	E.4.１过程排放活动数据和排放因子的确定方式

	过程参数
	单位
	数据的计算方法及获取方式
选取以下获取方式：
——实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）；
——缺省值（如是，请填写具体数据）；
——相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）；
——其他方式(如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述)
	监测设备（适用于数据获取方式来源于实测值）
	监测记录频次
	数据缺失时的处理方式
	数据获取负责部门

	
	
	
	监测设备及型号
	监测设备安装位置
	监测频次
	监测设备精度
	规校准频次定的监测设备检定/
	
	
	


1) 按行业核算方法和报告要求中的“核算边界和排放源”章节的要求具体描述。
2) 对于同一设施同时涉及2.1/2.2/2.3类排放的，需要在各类排放设施中重复填写。
3) 例如燃煤过程中产品的碳排放。
4) 例如碳酸盐分解过程产生的排放
5) 该类设施只需填写主要设施即可，例如耗电量较小的照明设施可不填写。
6) 如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式和计算公式中的每一个参数的获取方式。

	碳酸盐原料种类A

	消耗量
	ｔ
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐种类及含量
	％
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐的二氧化碳排放因子
	tCO2／ｔ
	计算值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐的分解比例
	％
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐原料种类B

	消耗量
	ｔ
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐种类及含量
	％
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐的二氧化碳排放因子
	tCO2／ｔ
	计算值
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳酸盐的分解比例
	％
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	．．．．．．
	．．．．．．
	．．．．．．
	
	
	
	
	
	
	
	

	炭黑

	消耗量
	ｔ
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	含碳量
	％
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	石墨电极

	消耗量
	ｔ
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	含碳量
	％
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产过程中消耗的二氧化碳

	消耗量
	ｔ
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	



７）填报时请列明具体的碳酸盐原料名称，同一碳酸盐原材料仅需填报一次。


	E.4.２购入和输出的电力产生的排放活动数据和排放因子的确定方式

	过程参数
	单位
	数据的计算方法及获取方式
选取以下获取方式：
——实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）；
——缺省值（如是，请填写具体数据）；
——相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）；
——其他方式(如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述)
	监测设备（适用于数据获取方式来源于实测值）
	监测记录频次
	数据缺失时的处理方式
	数据获取负责部门

	
	
	
	监测设备及型号
	监测设备安装位置
	监测频次
	监测设备精度
	规校准频次定的监测设备检定/
	
	
	

	购入电量
	MＷｈ
	
	
	
	
	

	输出电量
	MＷｈ
	
	
	
	
	

	电力二氧化碳排放因子
	tCO2/MWh
	
	
	
	
	

	E.4.3 购入和输出的热力产生的排放活动数据和排放因子的确定方式

	过程参数
	单位
	数据的计算方法及获取方式
选取以下获取方式：
——实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）；
——缺省值（如是，请填写具体数据）；
——相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）；
——其他方式(如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述)
	监测设备（适用于数据获取方式来源于实测值）
	监测记录频次
	数据缺失时的处理方式
	数据获取负责部门

	
	
	
	监测设备及型号
	监测设备安装位置
	监测频次
	监测设备精度
	规校准频次定的监测设备检定/
	
	
	

	购入电量
	MＷｈ
	
	
	
	
	

	输出电量
	MＷｈ
	
	
	
	
	

	电力二氧化碳排放因子
	tCO2/MWh
	
	
	
	
	

	E.5 数据内部质量控制和质量保证相关规定

	至少包括如下内容：
——温室气体排放数据质量控制方案制定、温室气体排放报告专门人员的指定情况；
——数据质量控制方案的制定、修订、审批以及执行等的管理程序；
——温室气体排放报告的编写、内部评估以及审批等管理程序；
——温室气体排放数据文件的归档管理程序等内容；



（如不能全部描述可增加附件说明）

	填报人：
	填报时间：

	内部审核人：
	审核时间：

	填报单位盖章
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