标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金超声波（横波）检验方法 承办人：王跃明

共1页 第1页

标准项目负责起草单位：桂林漓佳金属责任有限公司 　　　 　电 话：13978319635

2014年09月 5 日填写

提出单位：应写出具体的单位名称

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 5.1.1 | 将JJG746更改为JB/T10061 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 2 | 5.1.2 | 将2.5更改为2.25 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2.1 | 将2.5更改为2.25 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 4 | 5.4.1 | 将100%删除 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 5 | 6.2 | 增加具体射入面由供需双方确定 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 6 | 7.3.1 | 图1、图2统一标注宽度h、深度b，字号改为小5号 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 7 | 7.3.2.1 | 将≤200mm处的≤删除 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 8 | 7.3.2.2 | 将≤200mm处的≤删除 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 9 | 7.3.2.3 | 将≤200mm处的≤删除 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 10 | 7.3.1 | 将表1、表2分开；将≤25更改为＜25；将≥50更改为＞50，将≥4更改为＞4；将试件壁厚更改为试样壁厚。 | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
| 11 | 10 | 增加（含Ⅱ级） | 2014.4标委会汕头会议 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 单位名称？ |  |  |
|  |  | 未回函 | 单位名称？ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：4个；

 （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：0 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：0个；

 （4）没有回函的单位数：4个。