标准征求意见稿意见汇总处理表

标准名称：钯蒸发料

承办人：高岩 共1页 第1 页

标准负责起草单位：有研亿金新材料有限公司 电话:010-80103388 2020年07月30日填写

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 1 | 标准内容应涵盖质量证明书及订货单（或合同）内容。 | 合肥彩红蓝光科技有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3.1 | 钯蒸发料常用厚度最小为0.2mm，常用直径最小为2mm | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 3.4 | 常用规格尺寸及偏差设置不合理 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 5.3 | 化学成分取样数量建议按批次取样 | 武汉敏芯半导体有限公司 | 采纳 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：4个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：4个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：0个。