行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《贵金属合金元素分析方法第19部分：钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 共 01 页 第 01 页

负责起草单位：贵研检测科技（云南）有限公司 承办人：汪原伊

电话：0871-68328322 2024年3月28日填写

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
|  | 1.范围 | 测定范围后 增加：“（质量分数）”。 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 5.试剂或材料 | 盐酸联氨溶液为配制的需要挪到盐酸（1+1）后面。 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.1试料 | 表1中删除试液定容体积，与后文试液制备重复。 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心 | 采纳 |  |
|  | 8.4分析试液制备 | 删除：金合金制备中“4~5滴”、银合金中“加入速度约0.12mL/s～0.17 mL/s”。 | 昆明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 实验报告中3.1.2银合金溶解后沉淀吸附问题中，表明此步骤为关键点，不应删去 |
|  | 8.4分析试液制备 | “润洗表面皿及烧杯壁”改为 “冲洗”。 | 永兴贵研资源有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4分析试液制备 | 金、银合金中测定部分重复，建议合并。 | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 9试验数据处理 | “钇的质量分数”改为“钇含量以钇的质量分数”。 | 中国船舶集团有限公司第七一二研究所 | 采纳 |  |
|  | 10精密度 | 表2、表3，有效位保留需一致性。 | 云南铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂中心化验室 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宜春天卓新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西北有色金属研究院 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

（4）没有回函的单位数：0个。