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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	编制说明3.1
	加入富锂锰基材料测试范围和验证
	有研新能源材料(江西)有限公司
	采纳
	

	2
	编制说明3.3
	建议加入保鲜膜、封口膜适用性对比，增加气氛保护实验对比，证明封膜的空气隔绝效果
	中国国检测试控股集团股份有限公司
	采纳
	

	3
	编制说明3.4
	建议规定滤膜规格
	四川新锂想能源科技有限责任公司
	采纳
	

	4
	编制说明3.4.2
	建议细化搅拌时间实验，增加65min、75min
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	采纳
	

	5
	前言
	修订描述为：第X章/X.X，见2022年版的第X章/X.X
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	采纳
	

	6
	1
	本文件规定了改为本文件描述了
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	采纳
	

	7
	4.1
	原理建议细化，例如加入等当点的选择及依据等
	厦门厦钨新能源材料股份有限公司
	采纳
	

	8
	4.3.3
	pH校准曲线除了规定斜率建议增加规定截距
	四川新锂想能源科技有限责任公司
	采纳
	调研验证后

	9
	4.5.1
	水的质量m，应描述清楚称量精度
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	采纳
	

	10
	4.5.2
	搅拌后，物料与水的分离，建议描述清楚分离程度
	四川新锂想能源科技有限责任公司
	不采纳
	部分物料抽滤慢，分离程度难以标准化描述

	11
	4.5.3
	对等当点Ep写法，不同厂家不一致，建议参考现行标准化描述或删除
	梅特勒托利多
	采纳
	

	12
	5.1
	乙醇建议改为无水乙醇
	桂林电子科技大学
	采纳
	

	13
	5.1
	原理建议描述更细，例如加入碳酸钠氢氧化钠在水、乙醇中溶解度差异等；2份样品，2次滴定，分别记录哪个体积等
	德方纳米
	部分采纳
	

	14
	5.5
	m、V等下角标，不做上标，与上一章区分可直接换一个描述系列，例如123、abc，其中出现的质量，统一描述称量/分取精度
	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


说明:
（1）发送《征求意见稿》的单位数： XX个；
（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： XX个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；
[bookmark: _GoBack]（4）没有回函的单位数：XX个。
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