标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称：   氧化铟锡蒸发料          承办人：    朱赞芳           共2页 第2页
标准项目负责起草单位：  先导电子科技股份有限公司       电  话：       2026年6月30 日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	1
	适用范围描述更简洁易理解
	中金岭南韶关冶炼厂
	采纳
	回函有意见的单位

	2 
	2
	测定密度的规范性引用文件GB/T8411.2D1密度检测需要按照实际方法描述
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	3 
	2
	术语与定义的内容需要换行描述
	中金岭南韶关冶炼厂
	采纳
	

	4 
	3.2
	将“氧化铟锡蒸发料质量百分比In2O3:SnO2 =83:17时，理论密度以7.139g/cm3计算”等三个内容置于分类条目
	宁波江丰电子材料股份有限公司
	采纳
	

	5 
	3.3
	牌号用IC表示易混淆和不清晰
	浙江省冶金产品质量检验站有限公司
	不采纳，因为IC-ITO的牌号表示方法已是行业通用方法
	

	6 
	5.1.1.1
	SnO2d1允许差为±2%过大
	云南驰宏锌锗股份有限公司
	采纳
	

	7 
	5.1.2
	增加铜杂质要求
	芜湖映日科技有限公司
	采纳
	

	8 
	5.2.1
	相对密度更改为＞58%
	株洲冶炼集团有限公司
	不采纳，因为相对密低反而有利于蒸镀工艺
	

	9 
	5.3.1
	厚度更改为高度
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	10 
	5.3.2
	表2 长度更改为直径
	清远科林特克新材料有限公司
	采纳
	

	11 
	7.2
	加上批重要求
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	12 
	
	
	三安光电科技有限公司
	
	回函无意见的单位

	13 
	
	
	华灿光电光伏有限公司
	
	

	14 
	
	
	广东先锐科技有限公司
	
	

	15 
	
	
	中国赛宝实验室
	
	

	16 
	
	
	欧莱新材料科技有限公司
	
	

	17 
	
	
	长沙矿冶研究院有限公司
	
	

	18 
	
	
	
	
	未回函单位

	19 
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；
（4）没有回函的单位数：0 个。



