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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理
意见
	备注

	1
	1 范围
	建议增加含钽0.10%左右的精密度试验样品，或提高测定下限至0.50%
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	提高测定下限至0.50%

	2
	4 原理
	建议在表1推荐的钽分析谱线中增加推荐谱线的干扰情况供选择最佳的测定谱线
	钢铁研究总院
	不采纳
	各单位所用仪器型号不同，没法统一，各单位可根据实际情况选择合适的谱线测定

	3
	5.1—5.5

	 氢氟酸、盐酸、硝酸、磷酸和高氯酸的密度“ρ”改为斜体“ρ”
	广东邦普循环科技有限公司
	采纳
	

	4
	5.1-5.10
	文中英文字母格式由“宋体”格式改为“Times New Roman”格式
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	采纳
	

	5
	5.1
5.2
5.3
	 盐酸、硝酸和氢氟酸的密度“ρ”改为斜体“ρ”
	中南大学
	采纳
	

	6
	8.5.2
	表2中“钽标准溶液（5.9）体积”改为“钽标准溶液（5.8）体积”
	西安欧中材料科技有限公司
	采纳
	

	7
	8.5.8
	计算公式有误
	厦门金鹭特种合金有限公司
	采纳
	将原公式改为“”

	8
	9

	计算公式有误
	深圳注成科技股份有限公司
	采纳
	将原公式改为“WTa=Wl,Ta+”

	9
	—
	回函同意，无意见
	有研粉末新材料股份有限公司
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	10
	—
	回函同意，无意见
	西北有色金属研究院
	
	

	11
	—
	回函同意，无意见
	西部新锆核材料科技有限公司
	
	

	12
	—
	回函同意，无意见
	西安瑞福莱钨钼有限公司
	
	

	13
	—
	回函同意，无意见
	湖南彬彬能源科技股份有限公司
	
	

	14
	—
	回函同意，无意见
	有研亿金新材料有限公司
	
	

	15
	—
	回函同意，无意见
	自贡硬质合金有限责任公司
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；
（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；
（4）没有回函的单位数：0个。
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