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表A.1 报告主体      年温室气体排放量汇总表  
	源类别
	排放量
tCO2

	化石燃料燃烧二氧化碳排放
	

	过程排放
	能源作为还原剂用途的排放
	

	
	其他过程排放
	

	购入电力产生的二氧化碳排放
	

	购入热力产生的二氧化碳排放
	

	输出电力产生的二氧化碳排放
	

	输出热力产生的二氧化碳排放
	

	企业温室气体排放总量
	不包括购入和输出电力、热力产生的二氧化碳排放
	

	
	包括购入和输出电力、热力产生的二氧化碳排放
	

	单位工业硅产品温室气体排放强度(tCO2/t)
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	表A.2  化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

	燃料品种a
	消费量
t或104m3
	低位发热量b
GJ/t或GJ/104m3
	单位热值含碳量b
tC/GJ
	碳氧化率
%

	
	
	数据
	数据来源
	
	数据
	数据来源

	无烟煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	烟煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	褐煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	洗精煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它洗煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	型煤
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	焦炭
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	原油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	燃料油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	汽油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	柴油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	喷气煤油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	一般煤油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	石脑油
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	液化天然气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	液化石油气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它石油制品
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	焦炉煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	高炉煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	转炉煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它煤气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	天然气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	炼厂干气
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	其它能源品种a
	
	
	□实测值 □缺省值
	
	
	□实测值 □缺省值

	a报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出的自行添加。
b 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景填报本栏。




表A.3  能源作为还原剂用途的排放的活动数据和排放因子一览表
	能源作为还原剂用途的排放
	参数名称
	量值
	单位

	
	石油焦作还原剂的消耗量
	
	t

	
	石油焦作还原剂排放因子
	
	tCO2/t

	
	洗精煤作还原剂的消耗量
	
	t

	
	洗精煤作还原剂的排放因子
	
	tCO2/t

	
	半焦作还原剂的消耗量
	
	t

	
	半焦作还原剂的排放因子
	
	tCO2/t

	
	木炭作还原剂的消耗量
	
	t

	
	木炭作还原剂排放因子
	
	tCO2/t


表A.4  其他工业过程排放的活动数据和排放因子一览表
	其他工业过程排放
	参数名称
	量值
	单位

	
	碳酸钠消耗量
	
	t

	
	碳酸钠纯度
	
	—

	
	碳酸钠分解的排放因子
	
	tCO2/t

	
	碳酸氢钠消耗量
	
	t

	
	碳酸氢钠纯度
	
	—

	
	碳酸氢钠分解的排放因子
	
	tCO2/t

	
	碳酸钙消耗量
	
	t

	
	碳酸钙纯度
	
	—

	
	碳酸钙分解的排放因子
	
	tCO2/t

	
	电极消耗量
	
	t

	
	电极消耗的排放因子
	
	tCO2/t

	
	尿素消耗量
	
	t

	
	尿素的纯度
	
	—

	
	尿素的排放因子
	
	tCO2/t

	注：报告主体自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐品种。



表A.5 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表
	项目a
	电量
MWh
	排放因子
tCO2/MWh
	排放量
tCO2

	购入
	通过市场化交易购入的绿色电力
	
	0
	0

	
	其余外购电力
	
	
	

	输出
	
	
	

	a 若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，自行分行一一列明。



表A.6 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表
	项目a
	热量
GJ
	排放因子
tCO2/GJ
	排放量
tCO2

	购入
	
	
	

	输出
	
	
	

	a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，自行分行一一列明。
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表B.1 常用化石燃料相关参数的缺省值
	燃料品种
	计量单位
	低位发热量
GJ/t或GJ/×104Nm3
	单位热值含碳量
tC/GJ
	燃料碳氧化率
%

	固体燃料
	无烟煤
	t
	26.7c
	27.4b×10-3
	94 b

	
	烟煤
	t
	19.570d
	26.1b×10-3
	93 b

	
	褐煤
	t
	11.9 c
	28b×10-3
	96 b

	
	洗精煤
	t
	26.334a
	25.41b×10-3
	90 d

	
	其它洗煤
	t
	12.545 a
	25.41b×10-3
	90 d

	
	型煤
	t
	17.460 d
	33.6b×10-3
	90 b

	
	其他煤制品
	t
	17.460 d
	33.6b×10-3
	98 b

	
	焦炭
	t
	28.435 a
	29.5b×10-3
	93 b

	液体燃料
	原油
	t
	41.816 a
	20.1b×10-3
	98 b

	
	燃料油
	t
	41.816 a
	21.1b×10-3
	98 b

	
	汽油
	t
	43.070 a
	18.9b×10-3
	98 b

	
	柴油
	t
	42.652 a
	20.2b×10-3
	98 b

	
	一般煤油
	t
	43.070 a
	19.6b×10-3
	98 b

	
	液化天然气
	t
	51.498e
	15.3b×10-3
	98 b

	
	液化石油气
	t
	50.179 a
	17.2b×10-3
	98 b

	
	石脑油
	t
	44.5 c
	20.0b×10-3
	98 b

	
	焦油
	t
	33.453a
	22.0c×10-3
	98 b

	
	粗苯
	t
	41.816 a
	22.7d×10-3
	98 b

	
	其它石油制品
	t
	41.031 d
	20.0b×10-3
	98 b

	气体燃料
	天然气
	104Nm3
	389.31a
	15.3b×10-3
	99 b

	
	高炉煤气
	104Nm3
	33.00 d
	70.80c×10-3
	99 b

	
	转炉煤气
	104Nm3
	84.00 d
	49.60d×10-3
	99 b

	
	焦炉煤气
	104Nm3
	179.81a
	13.58b×10-3
	99 b

	
	炼厂干气
	t
	45.998 a
	18.2b×10-3
	99 b

	
	其它煤气
	104Nm3
	52.270 a
	12.2b×10-3
	99 b

	a数据取值来源为《中国能源统计年鉴 2021》（统计年鉴有更新时，使用其最新数值）。
b数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。
c数据取值来源为《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》及2019修订版。
d数据取值来源为《中国温室气体清单研究》。
e数据取值来源为GB/T 2589。




表B.2 能源作为还原剂用途的排放因子相关缺省值
	参数名称
	单位
	量值

	石油焦作还原剂的排放因子
	tCO2/t
	3.12

	洗精煤作还原剂的排放因子
	tCO2/t
	2.45

	半焦作还原剂的排放因子
	tCO2/t
	2.853

	木炭作还原剂的排放因子
	tCO2/t
	0

	木片等其他生物质原料的排放因子
	tCO2/t
	0


表B.3其他过程排放因子缺省值
	参数名称
	单位
	量值

	碳酸钠分解的排放因子
	tCO2/t
	0.415

	碳酸氢钠分解的排放因子
	tCO2/t
	0.524

	碳酸钙分解的排放因子
	tCO2/t
	0.440

	电极
	tCO2/t
	3.663

	尿素纯度
	-
	98.5%
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